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Návod k použití (CZ)
TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
Model P1, 12000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz
Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE - PŘI PRÁCI S JAKÝMKOLI SPOTŘEBIČEM VŽDY DODRŽUJTE BEZPEČNOST.

	VAROVÁNÍ: Dodržujte následující pokyny.



1. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
4. Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
5. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout/vypnout, pokud je umístěn nebo nainstalován v určené běžné provozní poloze a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
6. Zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá jmenovitým údajům spotřebičů ve vodě nebo jiné kapalině.
7. Nedotýkejte se horkých povrchů - používejte madla nebo ovládací prvky.
8. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabely, zástrčky ani spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny.
9. Nenechávejte žádný spotřebič během provozu bez dozoru.
10. Při používání spotřebiče dětmi, osobami se zdravotním omezením nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled.
11. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím jakýchkoli částí jej nechte vychladnout.
12. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou ani po jakémkoli poškození spotřebiče. Je-li napájecí kabel nebo spotřebič poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
13. Použití nedoporučeného příslušenství.
14. Použití příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučuje, může způsobit zranění.
15. Nepoužívejte venku.
16. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.
17. Při odpojování vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nevytahujte zástrčku za kabel.
18. Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či nevhodnou manipulací nelze převzít odpovědnost.
19. Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
20. Na topidlo nikdy nepokládejte hořlavé předměty ani oděvy.
21. Nad topidlem a po jeho stranách ponechte bezpečný prostor 50cm a před topidlem 120cm.
22. Topidlo nikdy nepoužívejte v místnosti s výbušnými plyny, například benzínovými výpary, ani při používání hořlavých lepidel, sprejů nebo rozpouštědel.
23. Zabraňte přehřátí spotřebiče udržováním vstupů a výstupů vzduchu čistých a volných. Pravidelně kontrolujte usazený prach. NEZAKRÝVEJTE.
24. Při přehřátí vestavěné bezpečnostní zařízení spotřebič vypne.
25. Do mřížky nevkládejte žádné cizí předměty.
26. Zadní mřížku udržujte mimo zavěšené textilie a závěsy.
27. Toto topidlo není vybaveno zařízením pro regulaci teploty v místnosti.
28. Topidlo nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, není-li zajištěn nepřetržitý dohled.
29. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
30. Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
	UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte místům, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.



	VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE: Abyste předešli přehřátí, topidlo nezakrývejte.



POPIS SPOTŘEBIČE
	Č.
	Část

	1
	Madlo

	2
	Ovladače

	3
	Tělo

	4
	Bezpečnostní mřížka

	5
	Nožky



TECHNICKÉ ÚDAJE
	Model
	Příkon (W)
	Napětí (V,Hz)

	P1
	1200W
	220-240V~, 50-60Hz



Spotřebič je zařazen do třídy ochrany před úrazem elektrickým proudem Class II.

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1103
Identifikátor modelu: P1

	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Jmenovitý tepelný výkon
	Pnom
	1.200
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	Minimální tepelný výkon (orientační)
	Pmin
	0.600
	KW
	Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	Maximální trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	1.200
	kW
	S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti
	Ano

	Spotřeba v režimu vypnuto
	P0
	0,00
	W
	S elektronickou regulací teploty v místnosti
	Ne

	Spotřeba v pohotovostním režimu
	Psm
	N/A
	W
	Elektronická regulace teploty v místnosti + denní časovač
	Ne

	Spotřeba v režimu nečinnosti
	P inattivo
	0,00
	W
	Elektronická regulace teploty v místnosti + týdenní časovač
	Ne

	Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu
	Pnsm
	N/A
	W
	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti
	Ne

	Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu
	
	Ne
	
	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna
	Ne

	Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru v aktivním režimu
	ηs,on
	85
	%
	Možnost dálkového ovládání
	Ne

	
	
	
	
	Adaptivní řízení spuštění
	Ne

	
	
	
	
	Omezení doby provozu
	Ne

	
	
	
	
	Snímač s černou baňkou
	Ne

	
	
	
	
	Funkce samoučení
	Ne

	
	
	
	
	Přesnost regulace
	Ne



FUNKCE

AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ
Topidlo má vestavěné bezpečnostní zařízení, které topidlo vypne.

OCHRANNÝ SPÍNAČ PŘI NAKLONĚNÍ
Topidlo je vybaveno bezpečnostním spínačem proti převrácení, který automaticky vypne topný článek, pokud topidlo není ve svislé poloze. Po vrácení topidla do svislé polohy se obnoví běžný provoz.
Poznámka: TOPIDLO NIKDY NEZAKRÝVEJTE.

OBSLUHA TOPIDLA
• Vyjměte topidlo ze všech obalů a umístěte je na požadované místo.
• Zajistěte bezpečný prostor mezi topidlem a nábytkem, závěsy apod.: 50cm nad topidlem a po stranách a 120cm před topidlem.
• Rozviňte napájecí kabel a zapojte jej do elektrické zásuvky.
• Pro zapnutí topidla otočte ovladač ve směru hodinových ručiček do polohy se symbolem ventilátoru pro studený vzduch. Poloha „I“ odpovídá výkonu 600W a poloha „II“ výkonu 1200W.
• Když je teplota v místnosti příjemná, pomalu otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček směrem k minimu, dokud se spotřebič nevypne.
• Termostat bude automaticky udržovat požadovanou teplotu v místnosti.
• Otočením termostatu proti směru hodinových ručiček k minimu teplotu snížíte; otočením ve směru hodinových ručiček k maximu ji zvýšíte.
V případě náhodného přehřátí postupujte při resetování topidla následovně:
• Nastavte ovladač do polohy „O“.
• Odpojte topidlo ze zásuvky a počkejte 5-10minutes, než vychladne.
• Po vychladnutí topidlo znovu zapojte a používejte běžným způsobem.
• Otočný přepínač nastavte do požadované polohy (ventilátor, nízký nebo vysoký výkon).
• Termostat nastavte do polohy odpovídající požadované teplotě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

	VAROVÁNÍ: NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.



• Před čištěním vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Počkejte, až topidlo dostatečně vychladne.
• Tělo topidla čistěte vlhkým hadříkem. ZABRAŇTE vniknutí vody do spotřebiče.
• NEPOUŽÍVEJTE mýdlo ani chemické prostředky, které by mohly poškodit kryt topidla.
• Před dalším použitím nechte spotřebič dostatečně vyschnout.
• Vstupy a výstupy vzduchu pravidelně čistěte vysavačem (při běžném používání nejméně dvakrát ročně).
• Pokud spotřebič nepoužíváte, doporučujeme topidlo znovu zabalit do původního obalu a uložit na chladném a suchém místě.
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Návod na použitie (SK)
TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
Model P1, 12000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz
Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

POZORNE SI PREČÍTAJTE - PRI PRÁCI S AKÝMKOĽVEK SPOTREBIČOM VŽDY DODRŽUJTE BEZPEČNOSŤ.

	VAROVANIE: Dodržiavajte nasledujúce pokyny.



1. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
3. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
4. Deti mladšie ako 3 roky udržiavajte mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
5. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič iba zapnúť/vypnúť, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, regulovať, čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu.
6. Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá menovitým údajom spotrebičov vo vode alebo inej kvapaline.
7. Nedotýkajte sa horúcich povrchov - používajte držadlá alebo ovládacie prvky.
8. Z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte káble, zástrčky ani spotrebiče do vody alebo inej kvapaliny.
9. Nenechávajte žiadny spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
10. Pri používaní spotrebiča deťmi, osobami so zdravotným obmedzením alebo v ich blízkosti je potrebný dôkladný dohľad.
11. Ak spotrebič nepoužívate alebo pred čistením ho odpojte zo zásuvky. Pred nasadením alebo odstránením akýchkoľvek častí ho nechajte vychladnúť.
12. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou ani po akomkoľvek poškodení spotrebiča. Ak je napájací kábel alebo spotrebič poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
13. Použitie neodporúčaného príslušenstva.
14. Použitie príslušenstva, ktoré výrobca spotrebiča neodporúča, môže spôsobiť zranenie.
15. Nepoužívajte vonku.
16. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky ani sa dotýkať horúcich povrchov.
17. Pri odpájaní vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nevyťahujte zástrčku za kábel.
18. Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím či nevhodnou manipuláciou nemožno prevziať zodpovednosť.
19. Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
20. Na ohrievač nikdy neukladajte horľavé predmety ani odevy.
21. Nad ohrievačom a po jeho stranách ponechajte bezpečný priestor 50cm a pred ohrievačom 120cm.
22. Ohrievač nikdy nepoužívajte v miestnosti s výbušnými plynmi, napríklad benzínovými výparmi, ani pri používaní horľavých lepidiel, sprejov alebo rozpúšťadiel.
23. Zabráňte prehriatiu spotrebiča udržiavaním vstupov a výstupov vzduchu čistých a voľných. Pravidelne kontrolujte usadený prach. NEZAKRÝVAJTE.
24. Pri prehriatí zabudované bezpečnostné zariadenie spotrebič vypne.
25. Do mriežky nevkladajte žiadne cudzie predmety.
26. Zadnú mriežku udržiavajte mimo zavesených textílií a záclon.
27. Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti.
28. Ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, ak nie je zabezpečený nepretržitý dohľad.
29. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
30. Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
	UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť venujte miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby.



	VAROVANIE: NEZAKRÝVAJTE: Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.



POPIS SPOTREBIČA
	Č.
	Časť

	1
	Držadlo

	2
	Ovládače

	3
	Telo

	4
	Bezpečnostná mriežka

	5
	Nôžky



TECHNICKÉ ÚDAJE
	Model
	Príkon (W)
	Napätie (V,Hz)

	P1
	1200W
	220-240V~, 50-60Hz



Spotrebič je zaradený do triedy ochrany pred úrazom elektrickým prúdom Class II.

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2024/1103
Identifikátor modelu: P1

	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Menovitý tepelný výkon
	Pnom
	1.200
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	Minimálny tepelný výkon (orientačný)
	Pmin
	0.600
	KW
	Dva alebo viac ručne nastaviteľných stupňov bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	Maximálny trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	1.200
	kW
	S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti
	Áno

	Spotreba v režime vypnutia
	P0
	0,00
	W
	S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti
	Nie

	Spotreba v pohotovostnom režime
	Psm
	N/A
	W
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + denný časovač
	Nie

	Spotreba v režime nečinnosti
	P inattivo
	0,00
	W
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + týždenný časovač
	Nie

	Spotreba v sieťovom pohotovostnom režime
	Pnsm
	N/A
	W
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti
	Nie

	Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu
	
	Nie
	
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna
	Nie

	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime
	ηs,on
	85
	%
	Možnosť diaľkového ovládania
	Nie

	
	
	
	
	Adaptívne riadenie spustenia
	Nie

	
	
	
	
	Obmedzenie času prevádzky
	Nie

	
	
	
	
	Snímač s čiernou guľou
	Nie

	
	
	
	
	Funkcia samoučenia
	Nie

	
	
	
	
	Presnosť regulácie
	Nie



FUNKCIE

AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE
Ohrievač má zabudované bezpečnostné zariadenie, ktoré ohrievač vypne.

OCHRANNÝ SPÍNAČ PRI NAKLONENÍ
Ohrievač je vybavený bezpečnostným spínačom proti prevráteniu, ktorý automaticky vypne vykurovací článok, ak ohrievač nie je vo zvislej polohe. Po vrátení ohrievača do zvislej polohy sa obnoví bežná prevádzka.
Poznámka: OHRIEVAČ NIKDY NEZAKRÝVAJTE.

OBSLUHA OHRIEVAČA
• Vyberte ohrievač zo všetkých obalov a umiestnite ho na požadované miesto.
• Zabezpečte bezpečný priestor medzi ohrievačom a nábytkom, záclonami a pod.: 50cm nad ohrievačom a po stranách a 120cm pred ohrievačom.
• Rozviňte napájací kábel a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
• Na zapnutie ohrievača otočte ovládač v smere hodinových ručičiek do polohy so symbolom ventilátora pre studený vzduch. Poloha „I“ zodpovedá výkonu 600W a poloha „II“ výkonu 1200W.
• Keď je teplota v miestnosti príjemná, pomaly otáčajte termostatom proti smeru hodinových ručičiek smerom k minimu, kým sa spotrebič nevypne.
• Termostat bude automaticky udržiavať požadovanú teplotu v miestnosti.
• Otočením termostatu proti smeru hodinových ručičiek k minimu teplotu znížite; otočením v smere hodinových ručičiek k maximu ju zvýšite.
V prípade náhodného prehriatia postupujte pri resetovaní ohrievača nasledovne:
• Nastavte ovládač do polohy „O“.
• Odpojte ohrievač zo zásuvky a počkajte 5-10minutes, kým vychladne.
• Po vychladnutí ohrievač znovu zapojte a používajte bežným spôsobom.
• Otočný prepínač nastavte do požadovanej polohy (ventilátor, nízky alebo vysoký výkon).
• Termostat nastavte do polohy zodpovedajúcej požadovanej teplote.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

	VAROVANIE: NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INEJ KVAPALINY.



• Pred čistením vypnite napájanie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Počkajte, kým ohrievač dostatočne vychladne.
• Telo ohrievača čistite vlhkou handričkou. ZABRÁŇTE vniknutiu vody do spotrebiča.
• NEPOUŽÍVAJTE mydlo ani chemické prostriedky, ktoré by mohli poškodiť kryt ohrievača.
• Pred ďalším použitím nechajte spotrebič dostatočne vyschnúť.
• Vstupy a výstupy vzduchu pravidelne čistite vysávačom (pri bežnom používaní najmenej dvakrát ročne).
• Ak spotrebič nepoužívate, odporúčame ohrievač znovu zabaliť do pôvodného obalu a uložiť na chladnom a suchom mieste.
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