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Návod k použití (CZ)
KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
Model P3 Retro, 1500W, 220-240 V, 50-60 Hz

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ
1. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá údaji na štítku výrobku.
2. Během provozu se nedotýkejte horkých povrchů – používejte madla nebo ovládací prvky.
3. Udržujte výrobek mimo dosah vody a jiných kapalin.
4. Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
5. Před čištěním nebo údržbou výrobek odpojte od elektrické sítě.
6. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
7. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se na odborníka nebo autorizované servisní oddělení naší společnosti.
8. Udržujte výrobek ve vzdálenosti nejméně 1m od hořlavých předmětů, jako jsou papír, textilie nebo závěsy.
9. Nevytahujte zástrčku za kabel; mohlo by dojít k poškození zástrčky.
10. Za škody způsobené postupem v rozporu s těmito pokyny nebo jiným nesprávným použitím či nevhodnou manipulací nelze převzít odpovědnost.
11. Topidlo nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti bazénu.
12. Topidlo nezakrývejte.
13. Nad topidlem a po jeho stranách ponechte bezpečnou vzdálenost 50cm a před topidlem 120cm.
14. Používání topidla v místnosti s výbušným plynem, například benzínovými výpary, nebo při použití hořlavých lepidel, sprejů či rozpouštědel je přísně zakázáno.
15. Je přísně zakázáno, aby si děti hrály v blízkosti výrobku.
16. Nedovolte dětem výrobek obsluhovat.
17. Nepoužívejte výrobek venku.
18. Výrobek sami nerozebírejte.
19. Před další manipulací počkejte, dokud výrobek nevychladne.
20. Původní obalovou krabici nevyhazujte; lze ji použít ke skladování výrobku.
21. Obalový materiál zlikvidujte odpovídajícím způsobem.
22. Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním a dimenzována na 220-240V, 50-60Hz. Zajistěte dobrý kontakt zásuvky a zástrčky.
23. Pokud v místnosti nikdo není nebo topidlo opravujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
24. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
25. Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
26. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout/vypnout, pokud je umístěn nebo nainstalován v určené běžné provozní poloze a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

	UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte místům, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.



	VAROVÁNÍ: Topidlo nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, není-li zajištěn nepřetržitý dohled.



TECHNICKÉ PARAMETRY
	Parametr
	Hodnota

	Model
	P3 Retro

	Jmenovité napětí
	220-240V

	Jmenovitá frekvence
	50Hz

	Příkon
	1500W



POPIS ČÁSTÍ
	Č.
	Část

	1
	Madlo pro přenášení

	2
	Otočný přepínač

	3
	Mřížka výstupu vzduchu

	4
	Nastavitelný ovladač termostatu

	5
	Nožky



POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1103
Identifikátor modelu: P3 Retro
	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Jmenovitý tepelný výkon
	Pnom
	1,50
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	Minimální tepelný výkon (orientační)
	Pmin
	0,75
	KW
	Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů bez regulace teploty v místnosti
	Ano

	Maximální trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	1,50
	kW
	S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti
	Ne

	Spotřeba v režimu vypnuto
	P0
	0,000
	W
	S elektronickou regulací teploty v místnosti
	Ne

	Spotřeba v pohotovostním režimu
	Psm
	N/A
	W
	Elektronická regulace teploty v místnosti + denní časovač
	Ne

	Spotřeba v režimu nečinnosti
	Pidle
	0,000
	W
	Elektronická regulace teploty v místnosti + týdenní časovač
	Ne

	Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu
	Pnsm
	N/A
	W
	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti
	Ne

	Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu
	
	Ne
	
	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna
	Ne

	Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru v aktivním režimu
	ηs,on
	85
	%
	Možnost dálkového ovládání
	Ne

	
	
	
	
	Adaptivní řízení spuštění
	Ne

	
	
	
	
	Omezení doby provozu
	Ne

	
	
	
	
	Snímač s černou baňkou
	Ne

	
	
	
	
	Funkce samoučení
	Ne

	
	
	
	
	Přesnost regulace
	Ne



OBSLUHA TOPIDLA
1. Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky.
2. Otočte ovladač termostatu zcela ve směru hodinových ručiček do maximální polohy.
3. Nastavte přepínač do polohy se symbolem ventilátoru; spotřebič bude foukat studený vzduch.
4. Nastavte přepínač do polohy nízkého ohřevu; topidlo bude pracovat na nízký výkon.
5. Nastavte přepínač do polohy vysokého ohřevu; topidlo bude pracovat na vysoký výkon.

ČIŠTĚNÍ TOPIDLA
Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku topidla ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
Vnější povrch topidla otřete vlhkým hadříkem a vyleštěte suchým hadříkem.
Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prostředky a zabraňte vniknutí vody do topidla.

SKLADOVÁNÍ TOPIDLA
Pokud topidlo delší dobu nepoužíváte, chraňte je před prachem a skladujte na čistém a suchém místě.
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Návod na použitie (SK) 
KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
Model P3 Retro, 1500W, 220-240 V, 50-60 Hz

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

UPOZORNENIA PRE PREVÁDZKU
1. Skontrolujte, či napätie zodpovedá údaju na štítku výrobku.
2. Počas prevádzky sa nedotýkajte horúcich povrchov - používajte držadlá alebo ovládacie prvky.
3. Udržiavajte výrobok mimo dosahu vody a iných kvapalín.
4. Nenechávajte výrobok počas prevádzky bez dozoru.
5. Pred čistením alebo údržbou výrobok odpojte od elektrickej siete.
6. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou. Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
7. Ak výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa na odborníka alebo autorizované servisné oddelenie našej spoločnosti.
8. Udržiavajte výrobok vo vzdialenosti najmenej 1m od horľavých predmetov, ako sú papier, textílie alebo záclony.
9. Nevyťahujte zástrčku za kábel; mohlo by dôjsť k poškodeniu zástrčky.
10. Za škody spôsobené postupom v rozpore s týmito pokynmi alebo iným nesprávnym použitím či nevhodnou manipuláciou nemožno prevziať zodpovednosť.
11. Ohrievač nepoužívajte v kúpeľni ani v blízkosti bazéna.
12. Ohrievač nezakrývajte.
13. Nad ohrievačom a po jeho stranách ponechajte bezpečnú vzdialenosť 50cm a pred ohrievačom 120cm.
14. Používanie ohrievača v miestnosti s výbušným plynom, napríklad benzínovými výparmi, alebo pri použití horľavých lepidiel, sprejov či rozpúšťadiel je prísne zakázané.
15. Je prísne zakázané, aby sa deti hrali v blízkosti výrobku.
16. Nedovoľte deťom výrobok obsluhovať.
17. Nepoužívajte výrobok vonku.
18. Výrobok sami nerozoberajte.
19. Pred ďalšou manipuláciou počkajte, kým výrobok nevychladne.
20. Pôvodnú obalovú škatuľu nevyhadzujte; možno ju použiť na skladovanie výrobku.
21. Obalový materiál zlikvidujte zodpovedajúcim spôsobom.
22. Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou. Elektrická zásuvka musí byť vybavená uzemnením a dimenzovaná na 220-240V, 50-60Hz. Zabezpečte dobrý kontakt zásuvky a zástrčky.
23. Ak v miestnosti nikto nie je alebo ohrievač opravujete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
24. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
25. Deti mladšie ako 3 roky udržiavajte mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
26. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič iba zapnúť/vypnúť, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, regulovať, čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu.

	UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť venujte miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby.



	VAROVANIE: Ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, ak nie je zabezpečený nepretržitý dohľad.



TECHNICKÉ PARAMETRE
	Parameter
	Hodnota

	Model
	P3 Retro

	Menovité napätie
	220-240V

	Menovitá frekvencia
	50Hz

	Príkon
	1500W



POPIS ČASTÍ
	Č.
	Časť

	1
	Držadlo na prenášanie

	2
	Otočný prepínač

	3
	Mriežka výstupu vzduchu

	4
	Nastaviteľný ovládač termostatu

	5
	Nôžky



POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2024/1103
Identifikátor modelu: P3 Retro
	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Menovitý tepelný výkon
	Pnom
	1,50
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	Minimálny tepelný výkon (orientačný)
	Pmin
	0,75
	KW
	Dva alebo viac ručne nastaviteľných stupňov bez regulácie teploty v miestnosti
	Áno

	Maximálny trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	1,50
	kW
	S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti
	Nie

	Spotreba v režime vypnutia
	P0
	0,000
	W
	S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti
	Nie

	Spotreba v pohotovostnom režime
	Psm
	N/A
	W
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + denný časovač
	Nie

	Spotreba v režime nečinnosti
	Pidle
	0,000
	W
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + týždenný časovač
	Nie

	Spotreba v sieťovom pohotovostnom režime
	Pnsm
	N/A
	W
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti
	Nie

	Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu
	
	Nie
	
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna
	Nie

	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime
	ηs,on
	85
	%
	Možnosť diaľkového ovládania
	Nie

	
	
	
	
	Adaptívne riadenie spustenia
	Nie

	
	
	
	
	Obmedzenie času prevádzky
	Nie

	
	
	
	
	Snímač s čiernou guľou
	Nie

	
	
	
	
	Funkcia samoučenia
	Nie

	
	
	
	
	Presnosť regulácie
	Nie



OBSLUHA OHRIEVAČA
1. Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
2. Otočte ovládač termostatu úplne v smere hodinových ručičiek do maximálnej polohy.
3. Nastavte prepínač do polohy so symbolom ventilátora; spotrebič bude fúkať studený vzduch.
4. Nastavte prepínač do polohy nízkeho ohrevu; ohrievač bude pracovať na nízky výkon.
5. Nastavte prepínač do polohy vysokého ohrevu; ohrievač bude pracovať na vysoký výkon.

ČISTENIE OHRIEVAČA
Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku ohrievača zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
Vonkajší povrch ohrievača utrite vlhkou handričkou a vyleštite suchou handričkou.
Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky a zabráňte vniknutiu vody do ohrievača.

SKLADOVANIE OHRIEVAČA
Ak ohrievač dlhší čas nepoužívate, chráňte ho pred prachom a skladujte na čistom a suchom mieste.
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