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NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)
MINI KERAMICKÉ TOPIDLO
Model 350
400W, 220-240V~/ 50-60Hz

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití. Před prvním použitím si přečtěte návod a uschovejte její pro budoucí použití.


BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:
1. Toto topidlo musí být připojeno k vlastnímu obvodu 220-240 V, 15 A (nebo více). Do stejného obvodu nepřipojujte žádný další spotřebič. Pokud si nejste jisti, zda elektroinstalace ve vašem domě tento požadavek splňuje, poraďte se před použitím s kvalifikovaným elektrikářem. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, přehřátí, poruchu, škody na majetku, zranění nebo i smrt!
2. Připojujte pouze do řádně instalované zásuvky. Topidlo nepřipojujte k prodlužovacím kabelům, přepěťovým ochranám, časovačům, samostatným jističům ani do zásuvky, ke které jsou připojeny jiné spotřebiče. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, přehřátí, poruchu, škody na majetku, zranění nebo i smrt!
3. Topidlo je během provozu horké. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se horkých povrchů holou kůží. Je-li spotřebič vybaven madly, při přemisťování je používejte.
4. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, ložní prádlo, papír, oděvy a závěsy, udržujte ve vzdálenosti nejméně 3 ft (0,9 m) od přední části topidla a mimo jeho boční a zadní části.
5. Je nutná mimořádná opatrnost, pokud je topidlo používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, v blízkosti osob se zdravotním omezením či domácích zvířat, nebo pokud je ponecháno v provozu bez dozoru.
6. Pokud topidlo nepoužíváte, vždy je odpojte od elektrické sítě.
7. Nepoužívejte topidlo s poškozenou zástrčkou ani po poruše, pádu nebo jakémkoli poškození. Topidlo vyřaďte z používání nebo je předejte autorizovanému servisu ke kontrole a/nebo opravě.
8. Nepoužívejte venku. Působení deště, sněhu, slunce, větru nebo extrémních teplot může způsobit, že se topidlo stane nebezpečným.
9. Toto topidlo není určeno k použití v koupelnách, prádelnách ani podobných vnitřních prostorách. Není určeno ani k použití v místech vybavených zásuvkami GFCI.
10. Nikdy neumísťujte topidlo tam, kde by mohlo spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
11. Při odpojování nejprve přepněte tlačítko napájení do polohy OFF a poté topidlo vytáhněte ze zásuvky. Zabraňte vniknutí cizích předmětů do větracích nebo výstupních otvorů a nezakrývejte je; hrozí úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození topidla.
12. Abyste předešli požáru, žádným způsobem neblokujte přívod ani výstup vzduchu. Nepoužívejte topidlo na měkkém povrchu, například na posteli, kde by mohlo dojít k zakrytí otvorů.
13. Před, za i po stranách topidla ponechte nejméně 3 ft volného prostoru, aby byl zajištěn maximální průtok tepla, vzduchu a dostatečné větrání.
14. Uvnitř topidla jsou horké části a součásti, které mohou vytvářet elektrický oblouk nebo jiskry. Nepoužívejte je v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy či jiné hořlavé kapaliny. K čištění nepoužívejte hořlavá rozpouštědla. Topidlo udržujte vždy suché.
15. Topidlo používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití nedoporučené výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
	VAROVÁNÍ: Abyste předešli přehřátí, topidlo nezakrývejte.



	VAROVÁNÍ: Topidlo se nesmí používat, pokud jsou skleněné panely poškozené.



	VAROVÁNÍ: Toto topidlo není vybaveno zařízením pro regulaci teploty v místnosti.



16. NEPOUŽÍVEJTE toto topidlo v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, není-li zajištěn nepřetržitý dohled.
17. Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
18. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout nebo vypnout, pokud je umístěn nebo nainstalován v určené běžné provozní poloze a děti jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
	UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte místům, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.



NÁVOD K OBSLUZE
1. Zapojte topidlo Handy Heater do požadované zásuvky 220-240V. Pro co nejvhodnější umístění na stěně použijte funkci „otočení zástrčky“ (viz Nastavení směru dvoukolíkové zástrčky).
2. Stisknutím vypínače ON/OFF na boku spotřebiče do polohy ON topidlo zapněte.
3. Pomocí tlačítka „+“ zvyšte teplotu nebo tlačítka „-“ teplotu snižte v rozsahu 15°-32°; hodnota se zobrazuje na digitálním displeji.
4. Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru. Tlačítkem rychlosti ventilátoru přepínejte mezi vysokou (HH) a nízkou (LL) rychlostí na digitálním displeji.
5. Po skončení používání přepněte vypínač ON/OFF do polohy OFF a vytáhněte topidlo ze zásuvky. Do dalšího použití je skladujte na chladném a suchém místě.

NASTAVENÍ SMĚRU DVOUKOLÍKOVÉ ZÁSTRČKY
1. Stiskněte a podržte tlačítko otočení zástrčky.
2. Rukou opatrně otočte kolíky do požadované polohy podle vyobrazení.
3. Uvolněte tlačítko otočení zástrčky; poloha se zajistí.
4. Lze zvolit úhel 0°-90°-180°.

NASTAVENÍ ČASOVAČE
Handy Heater má vestavěný časovač, který spotřebič automaticky vypne po nastavené době.
1. Když je Handy Heater zapojen do zásuvky a zapnutý, aktivujte časovač stisknutím tlačítka časovače.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte počet hodin do vypnutí. Lze zvolit 1-12 hodin.
3. Po zvolení požadovaného počtu hodin přestaňte tlačítko časovače tisknout; nastavení se uloží.
4. Chcete-li časovač zrušit, Handy Heater vypněte.
Poznámka: Handy Heater má ve výchozím nastavení automatický 12hodinový časovač.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
	VAROVÁNÍ: Před zahájením jakékoli údržby Handy Heater odpojte od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.



1. Vnější povrch otřete neabrazivním vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte jemné mýdlo. Osušte měkkým hadříkem.
2. K čištění NEPOUŽÍVEJTE alkohol, benzín, abrazivní prášky, leštidla na nábytek ani hrubé kartáče. Mohlo by dojít k poškození krytu topidla.
3. Handy Heater NEPONOŘUJTE do vody. Před dalším použitím počkejte, dokud nebude spotřebič zcela suchý.
4. Pokud spotřebič nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.
Poznámka: Pokud spotřebič přestane fungovat v důsledku přehřátí, odpojte jej od napájení AC a znovu jej připojte, aby se resetoval.

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1103
Identifikátor modelu: 350
	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Jmenovitý tepelný výkon
	Pnom
	0.400
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	Minimální tepelný výkon (orientační)
	Pmin
	0.375
	kW
	Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	Maximální trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	0.400
	kW
	S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti
	Ne

	Spotřeba v režimu vypnuto
	Po
	0,40
	kW
	S elektronickou regulací teploty v místnosti
	Ano

	Spotřeba v pohotovostním režimu
	Psm
	0,40
	kW
	Elektronická regulace teploty v místnosti + denní časovač
	Ne

	Spotřeba v režimu nečinnosti
	Pidle
	0,44
	kW
	Elektronická regulace teploty v místnosti + týdenní časovač
	Ne

	Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu
	Pnsm
	N/A
	kw
	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti
	Ne

	Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu
	
	Ne
	
	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna
	Ne

	Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru v aktivním režimu
	ηs,on
	91.5
	%
	Možnost dálkového ovládání
	Ne

	
	
	
	
	Adaptivní řízení spuštění
	Ne

	
	
	
	
	Omezení doby provozu
	Ano

	
	
	
	
	Snímač s černou baňkou
	Ne

	
	
	
	
	Funkce samoučení
	Ne

	
	
	
	
	Přesnost regulace
	Ne
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MINI KERAMICKÝ OHRIEVAČ
Model 350
400W, 220-240V~/ 50-60Hz

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie. Pred prvým použitím si prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie.


BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
Pri používaní elektrických spotrebičov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:
1. Tento ohrievač musí byť pripojený k vlastnému obvodu 220-240 V, 15 A (alebo viac). Do rovnakého obvodu nepripájajte žiadny ďalší spotrebič. Ak si nie ste istí, či elektroinštalácia vo vašej domácnosti spĺňa túto požiadavku, pred použitím sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť požiar, prehriatie, poruchu, škody na majetku, zranenie alebo aj smrť!
2. Pripájajte iba do správne nainštalovanej zásuvky. Ohrievač nepripájajte k predlžovacím káblom, prepäťovým ochranám, časovačom, samostatným ističom ani do zásuvky, ku ktorej sú pripojené iné spotrebiče. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť požiar, prehriatie, poruchu, škody na majetku, zranenie alebo aj smrť!
3. Ohrievač je počas prevádzky horúci. Aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov holou pokožkou. Ak je spotrebič vybavený držadlami, pri premiestňovaní ich používajte.
4. Horľavé materiály, ako sú nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, odevy a záclony, udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 3 ft (0,9 m) od prednej časti ohrievača a mimo jeho bočných a zadných častí.
5. Je potrebná mimoriadna opatrnosť, ak ohrievač používajú deti alebo sa používa v ich blízkosti, v blízkosti osôb so zdravotným obmedzením či domácich zvierat, alebo ak je ponechaný v prevádzke bez dozoru.
6. Ak ohrievač nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
7. Nepoužívajte ohrievač s poškodenou zástrčkou ani po poruche, páde alebo akomkoľvek poškodení. Ohrievač vyraďte z používania alebo ho odovzdajte autorizovanému servisu na kontrolu a/alebo opravu.
8. Nepoužívajte vonku. Pôsobenie dažďa, snehu, slnka, vetra alebo extrémnych teplôt môže spôsobiť, že ohrievač bude nebezpečný.
9. Tento ohrievač nie je určený na používanie v kúpeľniach, práčovniach ani podobných vnútorných priestoroch. Nie je určený ani na používanie v miestach vybavených zásuvkami GFCI.
10. Nikdy neumiestňujte ohrievač tam, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
11. Pri odpájaní najprv prepnite tlačidlo napájania do polohy OFF a potom ohrievač vytiahnite zo zásuvky. Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do vetracích alebo výstupných otvorov a nezakrývajte ich; hrozí úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie ohrievača.
12. Aby ste predišli požiaru, žiadnym spôsobom neblokujte prívod ani výstup vzduchu. Nepoužívajte ohrievač na mäkkom povrchu, napríklad na posteli, kde by mohlo dôjsť k zakrytiu otvorov.
13. Pred, za aj po stranách ohrievača ponechajte najmenej 3 ft voľného priestoru, aby bol zabezpečený maximálny prietok tepla, vzduchu a dostatočné vetranie.
14. Vo vnútri ohrievača sú horúce časti a súčasti, ktoré môžu vytvárať elektrický oblúk alebo iskry. Nepoužívajte ho v miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby či iné horľavé kvapaliny. Na čistenie nepoužívajte horľavé rozpúšťadlá. Ohrievač udržiavajte vždy suchý.
15. Ohrievač používajte iba spôsobom opísaným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie neodporúčané výrobcom môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
	VAROVANIE: Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.



	VAROVANIE: Ohrievač sa nesmie používať, ak sú sklenené panely poškodené.



	VAROVANIE: Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti.



16. NEPOUŽÍVAJTE tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, ak nie je zabezpečený nepretržitý dohľad.
17. Deti mladšie ako 3 roky udržiavajte mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
18. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič iba zapnúť alebo vypnúť, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, regulovať, čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
	UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť venujte miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby.



NÁVOD NA OBSLUHU
1. Zapojte ohrievač Handy Heater do požadovanej zásuvky 220-240V. Na čo najvhodnejšie umiestnenie na stene použite funkciu „otočenia zástrčky“ (pozri Nastavenie smeru dvojkolíkovej zástrčky).
2. Stlačením vypínača ON/OFF na boku spotrebiča do polohy ON ohrievač zapnite.
3. Pomocou tlačidla „+“ zvýšte teplotu alebo tlačidla „-“ teplotu znížte v rozsahu 15°-32°; hodnota sa zobrazuje na digitálnom displeji.
4. Zvoľte požadovanú rýchlosť ventilátora. Tlačidlom rýchlosti ventilátora prepínajte medzi vysokou (HH) a nízkou (LL) rýchlosťou na digitálnom displeji.
5. Po skončení používania prepnite vypínač ON/OFF do polohy OFF a vytiahnite ohrievač zo zásuvky. Do ďalšieho použitia ho skladujte na chladnom a suchom mieste.

NASTAVENIE SMERU DVOJKOLÍKOVEJ ZÁSTRČKY
1. Stlačte a podržte tlačidlo otočenia zástrčky.
2. Rukou opatrne otočte kolíky do požadovanej polohy podľa vyobrazenia.
3. Uvoľnite tlačidlo otočenia zástrčky; poloha sa zaistí.
4. Možno zvoliť uhol 0°-90°-180°.

NASTAVENIE ČASOVAČA
Handy Heater má zabudovaný časovač, ktorý spotrebič automaticky vypne po nastavenom čase.
1. Keď je Handy Heater zapojený do zásuvky a zapnutý, aktivujte časovač stlačením tlačidla časovača.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla časovača nastavte počet hodín do vypnutia. Možno zvoliť 1-12 hodín.
3. Po zvolení požadovaného počtu hodín prestaňte tlačidlo časovača stláčať; nastavenie sa uloží.
4. Ak chcete časovač zrušiť, Handy Heater vypnite.
Poznámka: Handy Heater má v predvolenom nastavení automatický 12-hodinový časovač.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
	VAROVANIE: Pred začatím akejkoľvek údržby Handy Heater odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.



1. Vonkajší povrch utrite neabrazívnou vlhkou handričkou. V prípade potreby použite jemné mydlo. Osušte mäkkou handričkou.
2. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE alkohol, benzín, abrazívne prášky, leštidlá na nábytok ani hrubé kefy. Mohlo by dôjsť k poškodeniu krytu ohrievača.
3. Handy Heater NEPONÁRAJTE do vody. Pred ďalším použitím počkajte, kým nebude spotrebič úplne suchý.
4. Ak spotrebič nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
Poznámka: Ak spotrebič prestane fungovať v dôsledku prehriatia, odpojte ho od napájania AC a znova ho pripojte, aby sa resetoval.

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2024/1103
Identifikátor modelu: 350
	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Menovitý tepelný výkon
	Pnom
	0.400
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	Minimálny tepelný výkon (orientačný)
	Pmin
	0.375
	kW
	Dva alebo viac ručne nastaviteľných stupňov bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	Maximálny trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	0.400
	kW
	S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti
	Nie

	Spotreba v režime vypnutia
	Po
	0,40
	kW
	S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti
	Áno

	Spotreba v pohotovostnom režime
	Psm
	0,40
	kW
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + denný časovač
	Nie

	Spotreba v režime nečinnosti
	Pidle
	0,44
	kW
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + týždenný časovač
	Nie

	Spotreba v sieťovom pohotovostnom režime
	Pnsm
	N/A
	kw
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti
	Nie

	Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu
	
	Nie
	
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna
	Nie

	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime
	ηs,on
	91.5
	%
	Možnosť diaľkového ovládania
	Nie

	
	
	
	
	Adaptívne riadenie spustenia
	Nie

	
	
	
	
	Obmedzenie času prevádzky
	Áno

	
	
	
	
	Snímač s čiernou guľou
	Nie

	
	
	
	
	Funkcia samoučenia
	Nie

	
	
	
	
	Presnosť regulácie
	Nie
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