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Návod k použití (CZ)
NÁSTĚNNÉ KŘEMENNÉ TOPIDLO
Model TR12Q, 1200W, 220-240V~, 50-60Hz
Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití. Před prvním použitím si přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
1. Před jakoukoli činností si pečlivě přečtěte následující pokyny. TENTO NÁVOD UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
2. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je spotřebič v dobrém stavu. Máte-li pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a vraťte jej prodejci.
3. Obalové materiály obsahují plasty, hřebíky apod., které mohou být nebezpečné, a proto je nenechávejte v dosahu dětí.
4. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají parametrům elektrické sítě.
5. Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna pouze tehdy, je-li správně uzemněn.
6. Důrazně doporučujeme, aby elektrickou instalaci provedl kvalifikovaný odborník.
7. Spotřebič neinstalujte v bezprostřední blízkosti van, sprch, umyvadel, bazénů apod.
8. Spotřebič používejte pouze k účelu určenému výrobcem, tedy k vytápění prostoru. Jakékoli jiné použití je nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nerozumným použitím.
9. SPOTŘEBIČ NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE KRYT BY SE MOHL BĚHEM PROVOZU VZNÍTIT.
10. Nepřipojujte příslušenství ani zařízení, která výrobce nepředpokládá.
11. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob nebo zvířat či poškodit spotřebič.
12. Spotřebič instalujte pouze ve vodorovné poloze.
13. Spotřebič neinstalujte pod svítidlo ani pevný zdroj elektrického napájení.
14. Neinstalujte spotřebič za dveře.
15. Topidlo musí být nainstalováno nejméně 1,8 m nad podlahou.
16. Má-li být topidlo používáno v koupelně, musí být instalováno tak, aby se osoba ve vaně nebo sprše nemohla dotknout vypínačů ani jiných ovládacích prvků.
17. Topidlo nesmí být instalováno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
18. Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
19. Topidlo se nesmí používat s programátorem, časovačem, ovladačem ani jiným zařízením, které by je automaticky zapínalo.
20. Pokud je ohebný napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit servisní oddělení nebo obdobně kvalifikovaný odborník.
21. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
22. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
23. Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
24. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout/vypnout, pokud je umístěn nebo nainstalován v určené běžné provozní poloze a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
	VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, závěsy a jakékoli jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 1 m od výstupu vzduchu.



	UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte místům, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.



	VAROVÁNÍ: Toto topidlo není vybaveno zařízením pro regulaci teploty v místnosti. Nepoužívejte je v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, není-li zajištěn nepřetržitý dohled.



TECHNICKÉ PARAMETRY
	Parametr
	Hodnota

	Model
	TR12Q

	Napětí / frekvence
	220-240V~50-60Hz

	Příkon
	1200W

	Třída ochrany
	Class I

	Ochrana proti škodlivému vniknutí vody
	IP24



INSTALACE
• Dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi spotřebičem a stěnami či předměty. Dodržujte minimální vzdálenosti.
• Při instalaci spotřebiče v koupelně je nutné zachovat požadovanou bezpečnostní zónu kolem spotřebiče.
	POZOR: Tento spotřebič lze instalovat v zóně 3 a připojení k elektrické soustavě musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.



Poznámka: Schéma je pouze příklad.
1. Zvolte místo s dostatečným prostorem, které je vhodné pro instalaci spotřebiče.
2. Při instalaci dodržujte požadavky na umístění vůči stěnám, stropu a podlaze uvedené na obrázku.
• Spotřebič neinstalujte tak, aby tepelné záření směřovalo přímo na stěny nebo sousední předměty.
• Při upevnění na stěnu postupujte následovně:
• O jednu otáčku povolte šroub A, který určuje sklon spotřebiče.
• Otočte nástěnný držák až na doraz.
• Povolte šroub upevňující kryt nástěnného držáku a kryt sejměte.
• Určete umístění spotřebiče a pomocí otvorů v držáku označte místa vrtání ve stěně.
• Vyvrtejte dva otvory o průměru 6 mm a vložte dodané hmoždinky.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
	VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.



Tento spotřebič je určen pro pevnou instalaci, tj. s trvalým elektrickým připojením.
Napájecí kabel musí odpovídat příkonu spotřebiče:
• Materiál: PVC
• Počet vodičů: 3 (nulový, fázový, ochranný)
• Průřez: 1mm2 (minimálně)
• Plášť: 10mm (maximální průměr)
Po protažení napájecího kabelu nástěnným držákem upevněte držák dodanými šrouby a hmoždinkami vloženými do stěny. Vyšroubujte šroub B kabelové svorky a vložte kabel do příslušného uložení. Zkontrolujte, zda připojení vodičů odpovídá symbolům vyznačeným na držáku.

DŮLEŽITÉ
Vodiče síťového přívodu jsou barevně označeny následovně:
	Barva
	Funkce

	Zelená a žlutá
	Ochranný vodič / zem

	Modrá
	Nulový vodič

	Hnědá
	Fázový vodič



• Zelenožlutý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem E nebo symbolem uzemnění.
• Modrý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem N nebo černou barvou.
• Hnědý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem L.
• Vodiče upevněte do držáku kabelu pomocí šroubu B. Nasaďte kryt zpět na nástěnný držák a upevněte jej příslušným šroubem. O jednu otáčku povolte šrouby regulující sklon, nastavte požadovaný sklon ohřevu a šrouby A opět dotáhněte.
	UPOZORNĚNÍ: Neměňte sklon bez povolení příslušných šroubů. Jinak může dojít k trvalému poškození spotřebiče.



Důležité: Během montáže je nutné dbát zvýšené opatrnosti a nedotýkat se rukama topných článků, protože by na nich mohly zůstat skvrny snižující tepelné záření.

NÁVOD K POUŽITÍ
Spotřebič zapínejte tahovým vypínačem: 0 = Stop; 1 = 600W; 2 = 1200W.
Pokud při zapnutí zaznamenáte mírné vibrace, které postupně odezní, není důvod k obavám. Jde o běžný projev spotřebiče.
ÚDRŽBA
• Před jakoukoli údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• K čištění doporučujeme měkký vlhký hadřík a neutrální čisticí prostředek.
• Nepoužívejte abrazivní hadříky ani pomůcky, které by mohly poškodit vnější vzhled spotřebiče.
• Kontrolujte, zda části vystavené tepelnému záření a větrací otvory nejsou zanesené prachem a nečistotami.
• Při čištění se nedotýkejte křemenných topných článků. V případě poruchy nebo nesprávné funkce spotřebič odpojte od elektrické sítě a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Vždy požadujte použití originálních náhradních dílů. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče a způsobit zánik záruky.

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1103
Identifikátor modelu: TR12Q

	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Jmenovitý tepelný výkon
	Pnom
	1.200
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	Minimální tepelný výkon (orientační)
	Pmin
	0.600
	kW
	Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů bez regulace teploty v místnosti
	Ano

	Maximální trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	1.200
	kW
	S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti
	Ne

	Spotřeba v režimu vypnuto
	Po
	0,00
	kW
	S elektronickou regulací teploty v místnosti
	Ne

	Spotřeba v pohotovostním režimu
	Psm
	N/A
	kW
	Elektronická regulace teploty v místnosti + denní časovač
	Ne

	Spotřeba v režimu nečinnosti
	Pidle
	N/A
	kW
	Elektronická regulace teploty v místnosti + týdenní časovač
	Ne

	Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu
	Pnsm
	N/A
	kw
	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti
	Ne

	Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu
	
	Ne
	
	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna
	Ne

	Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru v aktivním režimu
	ηs,on
	80
	%
	Možnost dálkového ovládání
	Ne

	
	
	
	
	Adaptivní řízení spuštění
	Ne

	
	
	
	
	Omezení doby provozu
	Ne

	
	
	
	
	Snímač s černou baňkou
	Ne

	
	
	
	
	Funkce samoučení
	Ne

	
	
	
	
	Přesnost regulace
	Ne
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Návod k použitie (SK)
NÁSTENNÝ KREMENNÝ OHRIEVAČ
Model TR12Q, 1200W, 220-240V~, 50-60Hz
Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie. Pred prvým použitím si prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
1. Pred akoukoľvek činnosťou si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. TENTO NÁVOD UCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE NA NESKORŠIE POUŽITIE.
2. Po odstránení obalu skontrolujte, či je spotrebič v dobrom stave. Ak máte pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a vráťte ho predajcovi.
3. Obalové materiály obsahujú plasty, klince a pod., ktoré môžu byť nebezpečné, preto ich nenechávajte v dosahu detí.
4. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
5. Elektrická bezpečnosť tohto spotrebiča je zabezpečená iba vtedy, ak je správne uzemnený.
6. Dôrazne odporúčame, aby elektrickú inštaláciu vykonal kvalifikovaný odborník.
7. Spotrebič neinštalujte v bezprostrednej blízkosti vaní, spŕch, umývadiel, bazénov a pod.
8. Spotrebič používajte iba na účel určený výrobcom, teda na vykurovanie priestoru. Akékoľvek iné použitie je nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo neprimeraným použitím.
9. SPOTREBIČ NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE KRYT BY SA MOHOL POČAS PREVÁDZKY VZNIETIŤ.
10. Nepripájajte príslušenstvo ani zariadenia, ktoré výrobca nepredpokladá.
11. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenie osôb alebo zvierat či poškodiť spotrebič.
12. Spotrebič inštalujte iba vo vodorovnej polohe.
13. Spotrebič neinštalujte pod svietidlo ani pevný zdroj elektrického napájania.
14. Neinštalujte spotrebič za dvere.
15. Ohrievač musí byť nainštalovaný najmenej 1,8 m nad podlahou.
16. Ak sa má ohrievač používať v kúpeľni, musí byť nainštalovaný tak, aby sa osoba vo vani alebo sprche nemohla dotknúť vypínačov ani iných ovládacích prvkov.
17. Ohrievač nesmie byť nainštalovaný bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
18. Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
19. Ohrievač sa nesmie používať s programátorom, časovačom, ovládačom ani iným zariadením, ktoré by ho automaticky zapínalo.
20. Ak je ohybný napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie alebo obdobne kvalifikovaný odborník.
21. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
22. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
23. Deti mladšie ako 3 roky udržiavajte mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
24. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič iba zapnúť/vypnúť, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, regulovať, čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu.
	VAROVANIE: Na zníženie rizika požiaru udržiavajte textílie, záclony a akékoľvek iné horľavé materiály vo vzdialenosti najmenej 1 m od výstupu vzduchu.



	UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť venujte miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby.



	VAROVANIE: Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, ak nie je zabezpečený nepretržitý dohľad.



 TECHNICKÉ PARAMETRE
	Parameter
	Hodnota

	Model
	TR12Q

	Napätie / frekvencia
	220-240V~50-60Hz

	Príkon
	1200W

	Trieda ochrany
	Class I

	Ochrana proti škodlivému vniknutiu vody
	IP24



 INŠTALÁCIA
• Dodržujte dostatočnú vzdialenosť medzi spotrebičom a stenami či predmetmi. Dodržujte minimálne vzdialenosti.
• Pri inštalácii spotrebiča v kúpeľni je potrebné zachovať požadovanú bezpečnostnú zónu okolo spotrebiča.
	POZOR: Tento spotrebič možno inštalovať v zóne 3 a pripojenie k elektrickej sústave musí byť vykonané v súlade s platnými predpismi.



 Poznámka: Schéma je iba príklad.
1. Zvoľte miesto s dostatočným priestorom, ktoré je vhodné na inštaláciu spotrebiča.
2. Pri inštalácii dodržujte požiadavky na umiestnenie voči stenám, stropu a podlahe uvedené na obrázku.
• Spotrebič neinštalujte tak, aby tepelné žiarenie smerovalo priamo na steny alebo susedné predmety.
• Pri upevnení na stenu postupujte nasledovne:
• O jednu otáčku povoľte skrutku A, ktorá určuje sklon spotrebiča.
• Otočte nástenný držiak až na doraz.
• Povoľte skrutku upevňujúcu kryt nástenného držiaka a kryt odstráňte.
• Určte umiestnenie spotrebiča a pomocou otvorov v držiaku označte miesta vŕtania v stene.
• Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 6 mm a vložte dodané hmoždinky.

 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
	 VAROVANIE: TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ.



Tento spotrebič je určený na pevnú inštaláciu, t. j. s trvalým elektrickým pripojením.
Napájací kábel musí zodpovedať príkonu spotrebiča:
• Materiál: PVC
• Počet vodičov: 3 (nulový, fázový, ochranný)
• Prierez: 1mm2 (minimálne)
• Plášť: 10mm (maximálny priemer)
Po prevlečení napájacieho kábla nástenným držiakom upevnite držiak dodanými skrutkami a hmoždinkami vloženými do steny. Vyskrutkujte skrutku B káblovej svorky a vložte kábel do príslušného uloženia. Skontrolujte, či pripojenie vodičov zodpovedá symbolom vyznačeným na držiaku.

DÔLEŽITÉ
Vodiče sieťového prívodu sú farebne označené nasledovne:
	Farba
	Funkcia

	Zelená a žltá
	Ochranný vodič / zem

	Modrá
	Nulový vodič

	Hnedá
	Fázový vodič



• Zelenožltý vodič musí byť pripojený ku svorke označenej písmenom E alebo symbolom uzemnenia.
• Modrý vodič musí byť pripojený ku svorke označenej písmenom N alebo čiernou farbou.
• Hnedý vodič musí byť pripojený ku svorke označenej písmenom L.
• Vodiče upevnite do držiaka kábla pomocou skrutky B. Nasaďte kryt späť na nástenný držiak a upevnite ho príslušnou skrutkou. O jednu otáčku povoľte skrutky regulujúce sklon, nastavte požadovaný sklon ohrevu a skrutky A opäť dotiahnite.
	UPOZORNENIE: Nemeňte sklon bez povolenia príslušných skrutiek. Inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu spotrebiča.



Dôležité: Počas montáže je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a nedotýkať sa rukami vykurovacích článkov, pretože by na nich mohli zostať škvrny znižujúce tepelné žiarenie.

NÁVOD NA POUŽITIE
Spotrebič zapínajte ťahovým vypínačom: 0 = Stop; 1 = 600W; 2 = 1200W.
Ak pri zapnutí zaznamenáte mierne vibrácie, ktoré postupne ustúpia, nie je dôvod na obavy. Ide o bežný prejav spotrebiča.
ÚDRŽBA
• Pred akoukoľvek údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• Na čistenie odporúčame mäkkú vlhkú handričku a neutrálny čistiaci prostriedok.
• Nepoužívajte abrazívne handričky ani pomôcky, ktoré by mohli poškodiť vonkajší vzhľad spotrebiča.
• Kontrolujte, či časti vystavené tepelnému žiareniu a vetracie otvory nie sú zanesené prachom a nečistotami.
• Pri čistení sa nedotýkajte kremenných vykurovacích článkov. V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie spotrebič odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Vždy požadujte použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a spôsobiť zánik záruky.

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2024/1103
Identifikátor modelu: TR12Q

	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Menovitý tepelný výkon
	Pnom
	1.200
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	Minimálny tepelný výkon (orientačný)
	Pmin
	0.600
	kW
	Dva alebo viac ručne nastaviteľných stupňov bez regulácie teploty v miestnosti
	Áno

	Maximálny trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	1.200
	kW
	S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti
	Nie

	Spotreba v režime vypnutia
	Po
	0,00
	kW
	S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti
	Nie

	Spotreba v pohotovostnom režime
	Psm
	N/A
	kW
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + denný časovač
	Nie

	Spotreba v režime nečinnosti
	Pidle
	N/A
	kW
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + týždenný časovač
	Nie

	Spotreba v sieťovom pohotovostnom režime
	Pnsm
	N/A
	kw
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti
	Nie

	Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu
	
	Nie
	
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna
	Nie

	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime
	ηs,on
	80
	%
	Možnosť diaľkového ovládania
	Nie

	
	
	
	
	Adaptívne riadenie spustenia
	Nie

	
	
	
	
	Obmedzenie času prevádzky
	Nie

	
	
	
	
	Snímač s čiernou guľou
	Nie

	
	
	
	
	Funkcia samoučenia
	Nie

	
	
	
	
	Presnosť regulácie
	Nie
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