

[image: ]NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)
NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ TOPIDLO
Model TRX500, 500 W, 220-240V / 50Hz

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si pečlivě návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Při práci s jakýmkoli spotřebičem vždy dodržujte bezpečnostní zásady.
1. Před připojením zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů - používejte madla nebo ovládací prvky.
3. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.
4. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
5. Při používání spotřebiče dětmi, osobami se zdravotním omezením nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled.
6. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo jej budete čistit, odpojte jej ze zásuvky.
7. Nepoužívejte spotřebič s poškozenou zástrčkou ani po jakémkoli poškození spotřebiče. Poškozenou zástrčku nebo spotřebič musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
8. Použití příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučuje, může způsobit zranění.
9. Nepoužívejte venku. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
10. Při odpojování vytáhněte spotřebič ze zásuvky. Spotřebič má integrovanou zástrčku.
11. Společnost „Keten“ Ltd. neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů, nesprávným použitím nebo nevhodnou manipulací.
12. Na spotřebič nikdy nepokládejte hořlavé předměty ani oděvy.
13. Nad topidlem a po jeho stranách ponechte bezpečný prostor 50cm a před topidlem 120cm.
14. Topidlo nikdy nepoužívejte v místnosti s výbušnými plyny, například benzínovými výpary, ani při používání hořlavých lepidel, sprejů nebo rozpouštědel.
15. Zabraňte přehřátí spotřebiče udržováním vstupů a výstupů vzduchu čistých a volných. Pravidelně kontrolujte usazený prach. NEZAKRÝVEJTE.
16. Při přehřátí vestavěné bezpečnostní zařízení spotřebič vypne.
17. Do mřížky nevkládejte žádné cizí předměty.
18. Zadní mřížku udržujte mimo zavěšené textilie a závěsy.
19. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
20. Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
21. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout/vypnout, pokud je umístěn nebo nainstalován v určené běžné provozní poloze a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
22. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
	UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je nutná v přítomnosti dětí a zranitelných osob.



• Je-li napájecí zástrčka poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
	UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časovač, ani připojen k obvodu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.



	VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE: Abyste předešli přehřátí, topidlo nezakrývejte.



• Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
• Topidlo nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
	VAROVÁNÍ: Toto topidlo není vybaveno zařízením pro regulaci teploty v místnosti. Nepoužívejte je v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, není-li zajištěn nepřetržitý dohled.



POPIS SPOTŘEBIČE
	Prvek
	Popis

	1
	Ovládací panel

	2
	Displej

	3
	Vypínač ON/OFF

	4
	Tělo

	5
	Mřížka

	6
	Nastavení času

	7
	Přepínání od nízké po vysokou úroveň

	8
	Zvýšení a snížení teploty a času



TECHNICKÉ ÚDAJE
	Parametr
	Hodnota

	Model
	TRX500

	Napájecí napětí
	220-240V~ 50Hz

	Příkon
	500 W

	Doporučená plocha
	8-10m2

	Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
	Class II



POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1188
Model: TRX500
	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Jmenovitý tepelný výkon
	Pnom
	0.5
	kW
	Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem
	Ne

	Minimální tepelný výkon (orientační)
	Pmin
	0.4
	kW
	Ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou podle teploty v místnosti a/nebo venkovní teploty
	Ne

	Maximální trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	0.5
	kW
	Elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou podle teploty v místnosti a/nebo venkovní teploty
	Ne

	Při jmenovitém tepelném výkonu
	elmax
	N/A
	kW
	Tepelný výkon s podporou ventilátoru
	Ne

	Při minimálním tepelném výkonu
	elmin
	N/A
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	V pohotovostním režimu
	elSB
	0
	kW
	Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	
	
	
	
	S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti
	Ne

	
	
	
	
	S elektronickou regulací teploty v místnosti
	Ano

	
	
	
	
	Elektronická regulace teploty v místnosti + denní časovač
	Ne

	
	
	
	
	Elektronická regulace teploty v místnosti + týdenní časovač
	Ne

	
	
	
	
	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti
	Ne

	
	
	
	
	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna
	Ne

	
	
	
	
	Možnost dálkového ovládání
	Ne

	
	
	
	
	Adaptivní řízení spuštění
	Ne

	
	
	
	
	Omezení doby provozu
	Ano

	
	
	
	
	Snímač s černou baňkou
	Ne



PŘED POUŽITÍM
• Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a případné štítky určené k ochraně během přepravy nebo k reklamním účelům.
POKYNY K POUŽITÍ
• Topidlo používejte pouze ve svisle orientovaných nástěnných zásuvkách, nikoli ve vodorovné poloze.
• Topidlo je vybaveno ochranou proti přehřátí. Pokud se příliš zahřeje, vypne se. Přepněte ON/OFF do polohy OFF, nechte spotřebič vychladnout a vytáhněte jej ze zásuvky. Přibližně po 10-15 minutách je opět připraven k použití.
OBSLUHA
1. Zapojte spotřebič do zásuvky a zapněte hlavní vypínač. Topidlo začne pracovat a displej zobrazí aktuální teplotu v místnosti.
2. Stiskněte tlačítko „Speed“. Displej zobrazí „LL“, topidlo pracuje na nízký výkon a nastaví teplotu na 25 stupňů. Je-li pokojová teplota vyšší než 25 stupňů, pracuje pouze ventilátor; je-li nižší, topidlo pracuje na nízký výkon.
3. Stiskněte tlačítko „Speed“ znovu. Displej zobrazí „HH“, topidlo pracuje na vysoký výkon a nastaví teplotu na 25 stupňů. Je-li pokojová teplota vyšší než 25 stupňů, pracuje pouze ventilátor; je-li nižší, topidlo pracuje na vysoký výkon.
4. Dalším stisknutím tlačítka „Speed“ se na displeji zobrazí „LL“.
5. Po stisknutí tlačítka „+“ displej zobrazí 25 stupňů; každým dalším stisknutím se teplota zvýší o 1 stupeň až do 35 stupňů.
6. Po stisknutí tlačítka „-“ displej zobrazí 25 stupňů; každým dalším stisknutím se teplota sníží o 1 stupeň až do 15 stupňů.
• Nastavení teploty: 15-35 stupňů pomocí „+“ nebo „-“. Je-li pokojová teplota nižší než nastavená, topidlo pracuje na nízký nebo vysoký výkon. Je-li vyšší, ohřev se vypne a pracuje pouze ventilátor.
• 12h časovač: jedním stisknutím tlačítka „Timer“ nastavíte 1 hodinu, druhým 2 hodiny atd. Dvanáctým stisknutím nastavíte 12 hodin; třináctým se nastavení vrátí na 1 hodinu. Po nastavení se na displeji střídavě zobrazuje teplota a časovač.
BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
1. OCHRANNÝ VYPÍNAČ PŘI PŘEVRÁCENÍ
• Při používání topidla ve svislé poloze na rovném a stabilním povrchu je ochranný vypínač aktivní.
• Při převrácení topidlo automaticky přestane pracovat.
2. OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ
• Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem, který při přehřátí automaticky odpojí napájení topidla. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte, vytáhněte ze zásuvky a počkejte přibližně 10 minut, než vychladne.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• K čištění NEPOUŽÍVEJTE žíravé ani abrazivní čisticí prostředky; mohou poškodit povrch.
	UPOZORNĚNÍ: Zabraňte vniknutí kapaliny do topidla.



1. K čištění NEPOUŽÍVEJTE alkohol, benzín, abrazivní prášky, leštidla na nábytek ani hrubé kartáče; mohlo by dojít k poškození nebo znehodnocení povrchu.
2. Topidlo NEPONOŘUJTE do vody.
3. Před použitím počkejte, dokud není spotřebič zcela suchý.
SKLADOVÁNÍ
• Nebudete-li topidlo delší dobu používat, vytáhněte je ze zásuvky a uložte do původního obalu, aby se na něm neusazoval prach a nečistoty.
• Spotřebič skladujte na suchém místě nepřístupném dětem a zvířatům.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
• Pokud spotřebič nefunguje správně, nejprve zkontrolujte, zda můžete problém odstranit sami.
• Nepokoušejte se vadný elektrický spotřebič opravovat sami.
	Problém
	Možná příčina
	Řešení

	Spotřebič nefunguje.
	Spotřebič není správně zasunut do zásuvky.
	Zasuňte spotřebič správně do zásuvky.

	Spotřebič nefunguje.
	1. Zásuvka je vadná.
2. Pojistka/jistič je vypnutý.
	1. Zapojte spotřebič do jiné zásuvky.
2. Zkontrolujte pojistku/jistič elektrické sítě.
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NÁVOD NA POUŽITIE (SK)
NÁSTENNÝ ZÁSUVKOVÝ TEPLOVZDUŠNÝ OHRIEVAČ
Model TRX500, 500 W, 220-240V / 50Hz

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pozorne si prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Pri práci s akýmkoľvek spotrebičom vždy dodržiavajte bezpečnostné zásady.
1. Pred pripojením skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na typovom štítku spotrebiča.
2. Nedotýkajte sa horúcich povrchov - používajte držadlá alebo ovládacie prvky.
3. Z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte zástrčku ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny.
4. Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
5. Pri používaní spotrebiča deťmi, osobami so zdravotným obmedzením alebo v ich blízkosti je potrebný dôkladný dohľad.
6. Ak spotrebič nepoužívate alebo ho budete čistiť, odpojte ho zo zásuvky.
7. Nepoužívajte spotrebič s poškodenou zástrčkou ani po akomkoľvek poškodení spotrebiča. Poškodenú zástrčku alebo spotrebič musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
8. Použitie príslušenstva, ktoré výrobca spotrebiča neodporúča, môže spôsobiť zranenie.
9. Nepoužívajte vonku. Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
10. Pri odpájaní vytiahnite spotrebič zo zásuvky. Spotrebič má integrovanú zástrčku.
11. Spoločnosť „Keten“ Ltd. nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov, nesprávnym použitím alebo nevhodnou manipuláciou.
12. Na spotrebič nikdy neukladajte horľavé predmety ani odevy.
13. Nad ohrievačom a po jeho stranách ponechajte bezpečný priestor 50cm a pred ohrievačom 120cm.
14. Ohrievač nikdy nepoužívajte v miestnosti s výbušnými plynmi, napríklad benzínovými výparmi, ani pri používaní horľavých lepidiel, sprejov alebo rozpúšťadiel.
15. Zabráňte prehriatiu spotrebiča udržiavaním vstupov a výstupov vzduchu čistých a voľných. Pravidelne kontrolujte usadený prach. NEZAKRÝVAJTE.
16. Pri prehriatí zabudované bezpečnostné zariadenie spotrebič vypne.
17. Do mriežky nevkladajte žiadne cudzie predmety.
18. Zadnú mriežku udržiavajte mimo zavesených textílií a záclon.
19. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
20. Deti mladšie ako 3 roky udržiavajte mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
21. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič iba zapnúť/vypnúť, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, regulovať, čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu.
22. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
	UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH: Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť je potrebná v prítomnosti detí a zraniteľných osôb.



• Ak je napájacia zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
	UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý dodávateľ energie pravidelne zapína a vypína.



	VAROVANIE: NEZAKRÝVAJTE: Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.



• Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
• Ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
	VAROVANIE: Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, ak nie je zabezpečený nepretržitý dohľad.



POPIS SPOTREBIČA
	Prvok
	Popis

	1
	Ovládací panel

	2
	Displej

	3
	Vypínač ON/OFF

	4
	Telo

	5
	Mriežka

	6
	Nastavenie času

	7
	Prepínanie od nízkej po vysokú úroveň

	8
	Zvýšenie a zníženie teploty a času



TECHNICKÉ ÚDAJE
	Parameter
	Hodnota

	Model
	TRX500

	Napájacie napätie
	220-240V~ 50Hz

	Príkon
	500 W

	Odporúčaná plocha
	8-10m2

	Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
	Class II



POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1188
Model: TRX500
	Položka
	Symbol
	Hodnota
	Jednotka
	Položka
	Údaj

	Menovitý tepelný výkon
	Pnom
	0.5
	kW
	Ručné riadenie akumulácie tepla s integrovaným termostatom
	Nie

	Minimálny tepelný výkon (orientačný)
	Pmin
	0.4
	kW
	Ručné riadenie akumulácie tepla so spätnou väzbou podľa teploty v miestnosti a/alebo vonkajšej teploty
	Nie

	Maximálny trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	0.5
	kW
	Elektronické riadenie akumulácie tepla so spätnou väzbou podľa teploty v miestnosti a/alebo vonkajšej teploty
	Nie

	Pri menovitom tepelnom výkone
	elmax
	N/A
	kW
	Tepelný výkon s podporou ventilátora
	Nie

	Pri minimálnom tepelnom výkone
	elmin
	N/A
	kW
	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	V pohotovostnom režime
	elSB
	0
	kW
	Dva alebo viac ručne nastaviteľných stupňov bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	
	
	
	
	S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti
	Nie

	
	
	
	
	S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti
	Áno

	
	
	
	
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + denný časovač
	Nie

	
	
	
	
	Elektronická regulácia teploty v miestnosti + týždenný časovač
	Nie

	
	
	
	
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti
	Nie

	
	
	
	
	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna
	Nie

	
	
	
	
	Možnosť diaľkového ovládania
	Nie

	
	
	
	
	Adaptívne riadenie spustenia
	Nie

	
	
	
	
	Obmedzenie času prevádzky
	Áno

	
	
	
	
	Snímač s čiernou guľou
	Nie



PRED POUŽITÍM
• Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály a prípadné štítky určené na ochranu počas prepravy alebo na reklamné účely.
POKYNY NA POUŽITIE
• Ohrievač používajte iba vo zvislo orientovaných nástenných zásuvkách, nie vo vodorovnej polohe.
• Ohrievač je vybavený ochranou proti prehriatiu. Ak sa príliš zahreje, vypne sa. Prepnite ON/OFF do polohy OFF, nechajte spotrebič vychladnúť a vytiahnite ho zo zásuvky. Približne po 10-15 minútach je opäť pripravený na použitie.
OBSLUHA
1. Zapojte spotrebič do zásuvky a zapnite hlavný vypínač. Ohrievač začne pracovať a displej zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti.
2. Stlačte tlačidlo „Speed“. Displej zobrazí „LL“, ohrievač pracuje na nízky výkon a nastaví teplotu na 25 stupňov. Ak je izbová teplota vyššia ako 25 stupňov, pracuje iba ventilátor; ak je nižšia, ohrievač pracuje na nízky výkon.
3. Stlačte tlačidlo „Speed“ znova. Displej zobrazí „HH“, ohrievač pracuje na vysoký výkon a nastaví teplotu na 25 stupňov. Ak je izbová teplota vyššia ako 25 stupňov, pracuje iba ventilátor; ak je nižšia, ohrievač pracuje na vysoký výkon.
4. Ďalším stlačením tlačidla „Speed“ sa na displeji zobrazí „LL“.
5. Po stlačení tlačidla „+“ displej zobrazí 25 stupňov; každým ďalším stlačením sa teplota zvýši o 1 stupeň až do 35 stupňov.
6. Po stlačení tlačidla „-“ displej zobrazí 25 stupňov; každým ďalším stlačením sa teplota zníži o 1 stupeň až do 15 stupňov.
• Nastavenie teploty: 15-35 stupňov pomocou „+“ alebo „-“. Ak je izbová teplota nižšia ako nastavená, ohrievač pracuje na nízky alebo vysoký výkon. Ak je vyššia, ohrev sa vypne a pracuje iba ventilátor.
• 12h časovač: jedným stlačením tlačidla „Timer“ nastavíte 1 hodinu, druhým 2 hodiny atď. Dvanástym stlačením nastavíte 12 hodín; trinástym sa nastavenie vráti na 1 hodinu. Po nastavení sa na displeji striedavo zobrazuje teplota a časovač.
BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
1. OCHRANNÝ VYPÍNAČ PRI PREVRÁTENÍ
• Pri používaní ohrievača vo zvislej polohe na rovnom a stabilnom povrchu je ochranný vypínač aktívny.
• Pri prevrátení ohrievač automaticky prestane pracovať.
2. OCHRANA PROTI PREHRIATIU
• Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý pri prehriatí automaticky odpojí napájanie ohrievača. Ak k tomu dôjde, spotrebič vypnite, vytiahnite zo zásuvky a počkajte približne 10 minút, kým vychladne.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky; môžu poškodiť povrch.
	UPOZORNENIE: Zabráňte vniknutiu kvapaliny do ohrievača.



1. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE alkohol, benzín, abrazívne prášky, leštidlá na nábytok ani hrubé kefy; mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo znehodnoteniu povrchu.
2. Ohrievač NEPONÁRAJTE do vody.
3. Pred použitím počkajte, kým nie je spotrebič úplne suchý.
SKLADOVANIE
• Ak ohrievač nebudete dlhší čas používať, vytiahnite ho zo zásuvky a uložte do pôvodného obalu, aby sa na ňom neusadzoval prach a nečistoty.
• Spotrebič skladujte na suchom mieste neprístupnom deťom a zvieratám.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
• Ak spotrebič nefunguje správne, najprv skontrolujte, či môžete problém odstrániť sami.
• Nepokúšajte sa chybný elektrický spotrebič opravovať sami.
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