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KONVEKTOR
ELITE CH-0435 (2000 W, s ventilátorem) 
Tento výrobek je vhodný pouze do dobře izolovaných prostor nebo pro příležitostné použití.
Před použitím konvektoru si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Tento konvektor je určen pouze pro použití v domácnosti.
MONTÁŽ
Před použitím konvektoru namontujte na spotřebič nožky (dodávané samostatně v kartonu). Připevněte je ke spodní části pomocí 4 dodaných samořezných šroubů a ujistěte se, že správně zapadají do spodních konců bočních výlisků konvektoru. Konvektor nepoužívejte, dokud nejsou nožky správně připevněny.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si před uvedením konvektoru do provozu.
1. Konvektor nepoužívejte, pokud nejsou nožky správně připevněny.
1. Ujistěte se, že napájení elektrické zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku konvektoru a že je zásuvka uzemněná. Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkého povrchu konvektoru.
1. VAROVÁNÍ: Tento konvektor nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
1. VAROVÁNÍ: Abyste zabránili přehřátí, konvektor nezakrývejte.
1. Používejte pouze v interiéru. Konvektor neumísťujte na koberce s velmi vysokým vlasem. Konvektor vždy umístěte na pevný a rovný povrch.
1. Konvektor neumísťujte do blízkosti záclon, závěsů nebo nábytku, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
1. VAROVÁNÍ: Konvektor nesmí být umístěn bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
1. Nevkládejte žádné předměty do výstupních otvorů teplého vzduchu ani do ventilačních mřížek.
1. Konvektor nepoužívejte v prostorách, kde se mohou vyskytovat hořlavé výpary.
1. Před přemístěním konvektor vždy odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
1. VAROVÁNÍ: Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče.
1. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
OBSLUHA
Poznámka: Při prvním použití nebo po delší době nepoužívání může konvektor vydávat mírný zápach nebo malé množství kouře. Jedná se o normální jev, který po krátké době ustane.
1. Zvolte vhodné umístění v souladu s výše uvedenými bezpečnostními pokyny a zapojte konvektor do vhodné elektrické zásuvky.
1. Otočte ovladač termostatu zcela ve směru hodinových ručiček do polohy maximálního nastavení.
1. Zapněte topná tělesa kolébkovými přepínači na bočním panelu. Při zapnutí topných těles se přepínače rozsvítí. Pro maximální tepelný výkon zapněte oba přepínače.
1. Jakmile místnost dosáhne požadované teploty, pomalu otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a kontrolky přepínačů nezhasnou. Konvektor poté bude tuto teplotu v místnosti udržovat automatickým zapínáním a vypínáním.
Ovládací prvky na bočním panelu: ovladač termostatu, vypínač napájení a přepínač turbo (ventilátor).
Použití ventilátoru (model CH-0435)
Ventilátor se ovládá přepínačem označeným symbolem ventilátoru. Funguje pouze tehdy, je-li termostat sepnutý. Při zapnutých topných tělesech jej použijte k vhánění teplého vzduchu do místnosti; za teplého počasí jej lze při vypnutých topných tělesech použít k vhánění chladného vzduchu.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ
Přídavný bezpečnostní termostat chrání konvektor proti přehřátí a automaticky jej vypne, provozní kontrolka poté zhasne.
1. Pokud se konvektor sám vypne, odpojte jej ze zásuvky. Po krátkém vychladnutí (přibližně 15 minut) je opět připraven k použití — poté jej znovu zapojte do zásuvky.
1. Pokud k tomu dochází opakovaně, zkontrolujte správné nastavení termostatu a ujistěte se, že žádné předměty nebrání provozu topení.

ČIŠTĚNÍ / SKLADOVÁNÍ
Před čištěním konvektor vždy odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem a následně jej vyleštěte suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní přípravky a zabraňte vniknutí vody do konvektoru. Pokud konvektor delší dobu nepoužíváte, chraňte jej před prachem a skladujte jej na čistém a suchém místě.
[image: ]
LIKVIDACE
chraňte životní prostředí: elektrická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.
1. Elektrická zařízení, která již nepoužíváte, odevzdejte na určených sběrných místech.
1. Tím pomáháte předcházet možným negativním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k recyklaci a opětovnému využití elektrických a elektronických zařízení. Informace o možnostech likvidace zařízení získáte u místního úřadu.
TECHNICKÉ ÚDAJE					                                             INFORMACE O EKODESIGNU Požadavky na informace pro elektrická lokální topidla.                                                    

	Výrobek
	Konvektor s termostatem a ventilátorem

	Modely
	ELITE CH-0435 (s ventilátorem)

	Jmenovitý příkon
	1700–2000 W

	Rozsah jmenovitého napětí
	220–240V~ 50/60 Hz


	Tepelný výkon
	Symbol
	Hodnota

	Jmenovitý tepelný výkon
	Pnom
	2.0 kW

	Minimální tepelný výkon (orientační)
	Pmin
	0.75 kW

	Maximální trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	2.0 kW

	Spotřeba pomocné elektrické energie
	elmax / elmin / elSB
	N/A




Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti:
	Způsob regulace
	Platí

	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti
	Ne

	S regulací teploty v místnosti mechanickým termostatem
	Ano

	S elektronickou regulací teploty v místnosti
	Ne

	Elektronická regulace teploty v místnosti s denním časovačem
	Ne

	Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem
	Ne

	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti
	Ne

	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna
	Ne

	S možností dálkového ovládání
	Ne

	S adaptivním řízením spuštění
	Ne

	S omezením doby provozu
	Ne

	S čidlem s černou koulí
	Ne
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KONVEKTOR
ELITE CH-0435 (2000 W, s ventilátorom) 
Tento výrobok je vhodný iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.
Pred použitím konvektora si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie. Tento konvektor je určený iba na použitie v domácnosti.

MONTÁŽ
Pred použitím konvektora namontujte na spotrebič nožičky (dodávané samostatne v kartóne). Pripevnite ich k spodnej časti pomocou 4 dodaných samorezných skrutiek a uistite sa, že správne zapadajú do spodných koncov bočných výliskov konvektora. Konvektor nepoužívajte, kým nie sú nožičky správne pripevnené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si pred uvedením konvektora do prevádzky.
1. Konvektor nepoužívajte, ak nie sú nožičky správne pripevnené.
1. Uistite sa, že napájanie elektrickej zásuvky zodpovedá údajom na typovom štítku konvektora a že je zásuvka uzemnená. Napájací kábel udržiavajte mimo horúceho povrchu konvektora.
1. VAROVANIE: Tento konvektor nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
1. VAROVANIE: Aby ste zabránili prehriatiu, konvektor nezakrývajte.
1. Používajte iba v interiéri.
1. Konvektor neumiestňujte na koberce s veľmi vysokým vlasom. Konvektor vždy umiestnite na pevný a rovný povrch.
1. Konvektor neumiestňujte do blízkosti záclon, závesov alebo nábytku, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
1. VAROVANIE: Konvektor nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
1. Nevkladajte žiadne predmety do výstupných otvorov teplého vzduchu ani do vetracích mriežok. Konvektor nepoužívajte v priestoroch, kde sa môžu vyskytovať horľavé výpary.
1. Pred premiestnením konvektor vždy odpojte od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
1. VAROVANIE: Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča.
1. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

OBSLUHA
Poznámka: Pri prvom použití alebo po dlhšom období nepoužívania môže konvektor vydávať mierny zápach alebo malé množstvo dymu. Ide o normálny jav, ktorý po krátkom čase ustane.
1. Zvoľte vhodné umiestnenie v súlade s vyššie uvedenými bezpečnostnými pokynmi a zapojte konvektor do vhodnej elektrickej zásuvky.
1. Otočte ovládač termostatu úplne v smere hodinových ručičiek do polohy maximálneho nastavenia.
1. Zapnite vykurovacie telesá kolískovými prepínačmi na bočnom paneli. Pri zapnutí vykurovacích telies sa prepínače rozsvietia. Pre maximálny tepelný výkon zapnite oba prepínače.
1. Keď miestnosť dosiahne požadovanú teplotu, pomaly otáčajte ovládačom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie a kontrolky prepínačov nezhasnú. Konvektor potom bude túto teplotu v miestnosti udržiavať automatickým zapínaním a vypínaním.
Ovládacie prvky na bočnom paneli: ovládač termostatu, vypínač napájania a prepínač turbo (ventilátor).

Použitie ventilátora (model CH-0435)
Ventilátor sa ovláda prepínačom označeným symbolom ventilátora. Funguje iba vtedy, keď je termostat zopnutý. Pri zapnutých vykurovacích telesách ho použite na vháňanie teplého vzduchu do miestnosti; v teplom počasí ho možno pri vypnutých vykurovacích telesách použiť na vháňanie chladného vzduchu.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU
Prídavný bezpečnostný termostat chráni konvektor pred prehriatím a automaticky ho vypne, prevádzková kontrolka potom zhasne.
1. Ak sa konvektor sám vypne, odpojte ho od elektrickej zásuvky. Po krátkom vychladnutí (približne 15 minút) je opäť pripravený na použitie — potom ho znova zapojte do zásuvky.
1. Ak sa to opakuje, skontrolujte správne nastavenie termostatu a uistite sa, že žiadne predmety nebránia prevádzke vykurovania.

ČISTENIE /SKLADOVANIE
Pred čistením konvektor vždy odpojte od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou a následne ho vyleštite suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prípravky a zabráňte vniknutiu vody do konvektora. Ak konvektor dlhší čas nepoužívate, chráňte ho pred prachom a skladujte ho na čistom a suchom mieste.
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LIKVIDÁCIA
Chráňte životné prostredie: elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu. 
1. Elektrické zariadenia, ktoré už nepoužívate, odovzdajte na určených zberných miestach.
1. Pomáhate tým predchádzať možným negatívnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie a prispievate k recyklácii a opätovnému využitiu elektrických a elektronických zariadení.
1. Informácie o možnostiach likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade.

TECHNICKÉ ÚDAJE	                                                                                                                             INFORMÁCIE O EKODIZAJNE Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače.
                                                                        
	Výrobok
	Konvektor s termostatom a ventilátorom

	Modely
	ELITE CH-0435 (s ventilátorom)

	Menovitý príkon
	1700–2000 W

	Rozsah menovitého napätia
	220–240V~ 50/60 Hz


	Tepelný výkon
	Symbol
	Hodnota

	Menovitý tepelný výkon
	Pnom
	2.0 kW

	Minimálny tepelný výkon (orientačný)
	Pmin
	0.75 kW

	Maximálny trvalý tepelný výkon
	Pmax,c
	2.0 kW

	Spotreba pomocnej elektrickej energie
	elmax / elmin / elSB
	N/A



Typ tepelného výkonu / regulácie teploty v miestnosti:
	Spôsob regulácie
	Platí

	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	Dva alebo viac manuálne nastaviteľných stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti
	Nie

	S reguláciou teploty v miestnosti mechanickým termostatom
	Áno

	S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti
	Nie

	Elektronická regulácia teploty v miestnosti s denným časovačom
	Nie

	Elektronická regulácia teploty v miestnosti s týždenným časovačom
	Nie

	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti
	Nie

	Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna
	Nie

	S možnosťou diaľkového ovládania
	Nie

	S adaptívnym riadením spustenia
	Nie

	S obmedzením času prevádzky
	Nie

	So snímačom s čiernou guľou
	Nie
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