NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)
[image: ]VÝKONNÝ VENTILÁTOR 3 V 1
(STOJANOVÝ / PODLAHOVÝ / NÁSTĚNNÝ)
Model ELITE EFF-0465
Jednofázové provedení	
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
POPIS ČÁSTÍ
Tento výrobek lze sestavit ve třech konfiguracích: jako stojanový ventilátor, podlahový ventilátor nebo nástěnný ventilátor. Řiďte se vyobrazeními v přiloženém tištěném letáku.
1. Stojanový ventilátor			2. Podlahový ventilátor		         3. Nástěnný ventilátor / Montážní součásti
         Montáž se provádí pomocí dodaného držáku, háčku, šroubu a matice.         
	Č.
	Díl

	1
	Přední mřížka

	2
	Vrtule

	3
	Zadní mřížka

	4
	Motor

	5
	Přepínač

	6
	Stojan (prodlužovací tyč)

	7
	Kryt podstavce

	8
	Šroub

	9
	Podstavec


	Č.
	Díl

	1
	Přední mřížka

	2
	Vrtule

	3
	Zadní mřížka

	4
	Motor

	5
	Přepínač

	6
	Podstavec


	Označení
	Součást

	Matice
	Upevňovací matice

	Svorka
	Svorka

	Šroub
	Šroub

	Podstavec A
	Část podstavce A

	Podstavec B
	Část podstavce B

	Háček
	Háček pro montáž na zeď


	





	
NÁVOD K OBSLUZE
1. Před zapojením síťové zástrčky do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
1. Ovládání rychlosti: otočením přepínače zvolte jednu ze tří rychlostí. Polohy 0, 1, 2 a 3 odpovídají v uvedeném pořadí vypnutí, vysoké, střední a nízké rychlosti.
VAROVÁNÍ
1. Před úplným zastavením ventilátoru se nedotýkejte vrtule rukou ani žádným tvrdým předmětem, aby nedošlo k úrazu.
1. Netahejte příliš silně za napájecí kabel, mohl by se uvolnit.
1. Je-li napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze servis určený dodavatelem.
1. Před čištěním odpojte ventilátor od napájení. Sejměte přední mřížku a vrtuli a případné olejové nečistoty otřete měkkým hadříkem. Do vrtule nebouchejte ani neměňte úhel jejích lopatek.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Tělo ventilátoru čistěte měkkým papírovým ubrouskem nebo hadříkem. Pokud nečistoty nelze snadno odstranit, použijte mýdlovou vodu. Nepoužívejte technický benzín, ředidlo ani jiná rozpouštědla.
1. K čištění ventilátoru použijte vysavač; pokud nečistoty nelze snadno odstranit, použijte kartáč.
1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod.
1. Ventilátor používejte pouze v interiéru a na suchých místech.
1. Před jakoukoli opravou odpojte napájení.
1. Pokud spotřebič nefunguje správně, přestaňte jej používat a předejte jej technikovi k opravě.
1. Je-li vnější ohebný přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
LIKVIDACE
[image: ]
                          Chraňte životní prostředí: elektrická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.
1. Elektrická zařízení, která již nepoužíváte, odevzdejte na určeném sběrném místě.
1. Tím pomáháte předcházet možným negativním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.
1. Přispíváte tím také k recyklaci a opětovnému využití elektrických a elektronických zařízení.
1. Informace o možnostech likvidace zařízení získáte u místního úřadu.




NÁVOD NA POUŽITIE (SK)
[image: ]VÝKONNÝ VENTILÁTOR 3 V 1
(STOJANOVÝ / PODLAHOVÝ / NÁSTENNÝ)
Model ELITE EFF-0465
Jednofázové vyhotovenie	
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.
OPIS ČASTÍ
Tento výrobok možno zostaviť v troch konfiguráciách: ako stojanový ventilátor, podlahový ventilátor alebo nástenný ventilátor. Riaďte sa vyobrazeniami v priloženom tlačenom letáku.
1. Stojanový ventilátor                                     2. Podlahový ventilátor                            3. Nástenný ventilátor / Montážne súčasti
             Montáž sa vykonáva pomocou dodaného držiaka, háčika, skrutky a matice.
	Č.
	Diel

	1
	Predná mriežka

	2
	Vrtuľa

	3
	Zadná mriežka

	4
	Motor

	5
	Prepínač

	6
	Stojan (predlžovacia tyč)

	7
	Kryt podstavca

	8
	Skrutka

	9
	Podstavec


	Č.
	Diel

	1
	Predná mriežka

	2
	Vrtuľa

	3
	Zadná mriežka

	4
	Motor

	5
	Prepínač

	6
	Podstavec


	Označenie
	Súčasť

	Matica
	Upevňovacia matica

	Svorka
	Svorka

	Skrutka
	Skrutka

	Podstavec A
	Časť podstavca A

	Podstavec B
	Časť podstavca B

	Háčik
	Háčik na montáž na stenu


	






NÁVOD NA OBSLUHU
1. Pred zapojením sieťovej zástrčky do elektrickej zásuvky skontrolujte, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú parametrom miestnej elektrickej siete.
1. Ovládanie rýchlosti: otočením prepínača zvoľte jednu z troch rýchlostí. Polohy 0, 1, 2 a 3 zodpovedajú v uvedenom poradí vypnutiu, vysokej, strednej a nízkej rýchlosti.
VAROVANIE
1. Pred úplným zastavením ventilátora sa nedotýkajte vrtule rukou ani žiadnym tvrdým predmetom, aby nedošlo k úrazu.
1. Neťahajte príliš silno za napájací kábel, mohol by sa uvoľniť.
1. Ak je napájací kábel poškodený, smie ho vymeniť iba servis určený dodávateľom.
1. Pred čistením odpojte ventilátor od napájania. Odoberte prednú mriežku a vrtuľu a prípadné olejové nečistoty utrite mäkkou handričkou. Do vrtule neudierajte ani nemeňte uhol jej lopatiek.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Telo ventilátora čistite mäkkou papierovou utierkou alebo handričkou. Ak sa nečistoty nedajú ľahko odstrániť, použite mydlovú vodu. Nepoužívajte technický benzín, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.
1. Na čistenie ventilátora použite vysávač; ak sa nečistoty nedajú ľahko odstrániť, použite kefu.
1. Pred použitím si pozorne prečítajte návod.
1. Ventilátor používajte iba v interiéri a na suchých miestach.
1. Pred akoukoľvek opravou odpojte napájanie.
1. Ak spotrebič nefunguje správne, prestaňte ho používať a odovzdajte ho technikovi na opravu.
1. Ak je vonkajší ohybný prívodný kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktoré sú k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
LIKVIDÁCIA
[image: ]
                          Chráňte životné prostredie: elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
1. Elektrické zariadenia, ktoré už nepoužívate, odovzdajte na určenom zbernom mieste.
1. Tým pomáhate predchádzať možným negatívnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.
1. Prispievate tým aj k recyklácii a opätovnému využitiu elektrických a elektronických zariadení.
1. Informácie o možnostiach likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade.
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