NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)
ELEKTRICKÁ VODOVODNÍ BATERIE S OHŘEVEM VODY
Modely: ELITE EHW-3000 S / EHD-2530 / EHD-3002D / EHD-3003 S / EHW-1556 S / EHW-1557 S / EHD-2538 / EHSD-2559 / EHSD-2560 / EHD-2569 / EHD-2570 / EHSD-2585 / EHSD-2571 / EHD-1509 / EHD-1510 T / EHD-1511M / EHD-1513FP / EHD-1514PP
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
1. Tento výrobek se nesmí používat venku.
1. Při prvním použití nejprve pusťte vodu a teprve poté připojte napájení.
1. Teplota vody na výstupu by měla zůstat nižší než 60 °C. Výstup vody nesmí být připojen k žádné jiné vodovodní baterii ani k žádnému prvku omezujícímu průtok.
1. Pravidelně čistěte trysku; před čištěním vždy odpojte napájení.
1. Elektrickou vodovodní baterii nikdy neomývejte ani neostřikujte vodou — je to nebezpečné.
1. Pokud voda uvnitř vodovodní baterie zamrzla, nikdy ji nepřipojujte k napájení.
1. Vodovodní baterie musí být připojena k ochrannému zemnicímu vodiči. Požadovaný tlak vody: 0.04 MPa až 0.5 MPa (minimálně 0.04 MPa).
1. Po každém použití otočte ovladač přibližně na 5 sekund do polohy studené vody, abyste omezili tvorbu vodního kamene a prodloužili životnost topného tělesa.
1. Při používání vodovodní baterie nezapínejte ve stejném elektrickém obvodu jiné spotřebiče s vysokým příkonem (klimatizaci, indukční vařič, rychlovarnou konvici apod.).
1. Pevná elektroinstalace musí obsahovat zařízení pro odpojení všech pólů (s oddělením kontaktů na všech pólech) v souladu s elektroinstalačními předpisy.
1. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrikář.
1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
1. Výstup nepřipojujte k žádné jiné vodovodní baterii ani armatuře než k těm, které jsou uvedeny v tomto návodu.

PŘED INSTALACÍ
1. Protože tato vodovodní baterie odebírá vysoký proud, zkontrolujte, zda jsou elektroměr, jistič, pojistka a všechny spínače v daném elektrickém obvodu dimenzovány na jmenovitý proud vodovodní baterie.
1. Ujistěte se, že je v zásuvce / napájecím přívodu k dispozici ochranný zemnicí vodič.
1. Před použitím zkontrolujte, zda skutečné síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na vodovodní baterii. V případě pochybností se obraťte na místního prodejce.

POPIS ČÁSTÍ
Hlavní součásti (viz vyobrazení v tištěném letáku): tryska, hlavní těleso, ovladač, přívodní potrubí vodovodního řadu, spojovací matice, spojovací šrouby, napájecí kabel, umyvadlo. Modely určené k montáži pod pracovní desku navíc používají kovovou flexibilní hadici, přípojku hadice a flexibilní hadici s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.

INSTALACE
1. Demontujte původní vodovodní baterii. Použijte montáž do desky podle obrázku 1 nebo boční montáž podle obrázku 2.
1. Namontujte bezpečnostní ventil mezi přívodní potrubí vodovodního řadu a vodovodní baterii a připojte jej k odpovídajícímu vodovodnímu potrubí.
1. Otočením ovladače spusťte průtok vody a zkontrolujte těsnost všech spojů. Pokud nikde nedochází k úniku vody, pokračujte elektrickou instalací.
1. Připojte vodovodní baterii k napájení a upevněte napájecí kabel ke stěně pomocí kabelové příchytky. Kabel nepoškoďte.
1. Otočte ovladač do oblasti studené vody: digitální displej se zapne, zobrazí teplotu a spustí se ohřev. Otočte ovladač do oblasti teplé vody: displej ztmavne a ohřev se zastaví.
Instalace pod pracovní desku (model EHD-1514PP)
1. Položte silikonovou podložku na pracovní desku a poté protáhněte přívodní trubku, výstupní trubku a napájecí kabel podložkou a pracovní deskou.
1. Protáhněte přívodní trubku, výstupní trubku a napájecí kabel upevňovací maticí.
1. Nasaďte upevňovací matici a utáhněte ji ze spodní strany pracovní desky.
1. Povolte dva šrouby na upínacím závaží, nasaďte závaží do správné polohy na výstupní trubce a poté oba šrouby na svorce znovu utáhněte.
1. Připojte přívodní trubku k ventilu

OBSLUHA                                                                                                                        TECHNICKÉ ÚDAJE
	Jmenovité napětí
	220–240 V

	Jmenovitá frekvence
	50 Hz

	Jmenovitý příkon
	3000–3600 W

	Stupeň krytí
	IPX4

	Tlak vody
	0.04–0.5 MPa


1. Polohy páky / ovladače 
	Poloha ovladače
	Výsledek

	Střední poloha (vypnuto)
	Bez průtoku vody

	Oblast teplé vody
	Ohřátá voda

	Oblast studené vody
	Neohřátá (studená) voda


U modelu EHD-2538 (dvě páky) lze každou páku otočit v rozsahu 90°.
Ovladač lze otočit v rozsahu 150°: oblast teplé vody 60°, střední oblast bez průtoku vody (vypnuto) 30° a oblast studené vody 60°.

2. Zobrazení teploty
Displej zobrazuje teplotu ohřevu a indikuje provozní stav vodovodní baterie.
3. Nastavení úrovně výkonu (modely EHD-1514PP, EHD-1513FP, EHD-1510T)
Dotykem symbolu + nebo – na displeji měníte topný výkon vždy o jednu úroveň. Po každém dotyku displej zobrazí úroveň (P1, P2, P3…) a přibližně 2 sekundy bliká jako potvrzení aktuálního nastavení.

	Model(y)
	Úrovně výkonu

	EHD-1514PP / EHD-1513FP
	5 úrovní: P1 0.7 kW, P2 1.4 kW, P3 2.1 kW, P4 2.8 kW, P5 3.5 kW

	EHD-1510T
	3 úrovně: P1 1.1 kW, P2 2.3 kW, P3 3.3 kW


ČIŠTĚNÍ
Před čištěním vždy odpojte napájení.
1. Tryska: sejměte trysku a propláchněte ji silným proudem vody. Pokud nečistoty uvnitř nelze vypláchnout, pročistěte otvory jehlou.
1. Topná trubice: otevřete kryt, trubici jemně vyčistěte zubním kartáčkem a poté ji opláchněte vodou.
1. Ujistěte se, že je vodovodní baterie namontována vodorovně a v rovině, jak je znázorněno na obrázcích.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


	Problém
	Pravděpodobná příčina
	Řešení

	Neteče teplá voda
	Není napájení nebo je tlak vody příliš nízký
	Zkontrolujte napájení; zajistěte vstupní tlak nejméně 0.04 MPa

	Voda není dostatečně teplá
	Příliš vysoký průtok nebo nízké napětí
	Snižte průtok na výstupu; zkontrolujte napájecí napětí

	Voda je příliš horká / vytéká velmi malé množství vody
	Ucpaný přívod nebo příliš nízký tlak vody
	Odstraňte ucpání; obnovte normální tlak vody

	Nesprávné zobrazení teploty
	Příliš nízký tlak vody nebo porucha elektrického obvodu
	Obnovte normální tlak vody; zkontrolujte elektrický obvod nebo se obraťte na prodejce



NÁVOD NA POUŽITIE (SK)
ELEKTRICKÁ VODOVODNÁ BATÉRIA S OHREVOM VODY
Modely: ELITE EHW-3000S / EHD-2530 / EHD-3002D / EHD-3003S / EHW-1556S / EHW-1557S / EHD-2538 / EHSD-2559 / EHSD-2560 / EHD-2569 / EHD-2570 / EHSD-2585 / EHSD-2571 / EHD-1509 / EHD-1510T / EHD-1511M / EHD-1513FP / EHD-1514PP
Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
1. Tento výrobok sa nesmie používať vonku.
1. Pri prvom použití najprv pustite vodu a až potom pripojte napájanie. Teplota vody na výstupe by mala zostať nižšia ako 60 °C.
1. Výstup vody nesmie byť pripojený k žiadnej inej vodovodnej batérii ani k žiadnemu prvku obmedzujúcemu prietok. Pravidelne čistite dýzu; pred čistením vždy odpojte napájanie.
1. Elektrickú vodovodnú batériu nikdy neumývajte ani neostrekujte vodou — je to nebezpečné.
1. Ak voda vo vnútri vodovodnej batérie zamrzla, nikdy ju nepripájajte k napájaniu.
1. Vodovodná batéria musí byť pripojená k ochrannému uzemňovaciemu vodiču. Požadovaný tlak vody: 0.04 MPa až 0.5 MPa (minimálne 0.04 MPa).
1. Po každom použití otočte ovládač približne na 5 sekúnd do polohy studenej vody, aby ste obmedzili tvorbu vodného kameňa a predĺžili životnosť vykurovacieho telesa.
1. Pri používaní vodovodnej batérie nezapínajte v rovnakom elektrickom obvode iné spotrebiče s vysokým príkonom (klimatizáciu, indukčný varič, rýchlovarnú kanvicu a pod.).
1. Pevná elektroinštalácia musí obsahovať zariadenie na odpojenie všetkých pólov (s oddelením kontaktov na všetkých póloch) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
1. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný elektrikár.
1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
1. Výstup nepripájajte k žiadnej inej vodovodnej batérii ani armatúre okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto návode.

PRED INŠTALÁCIOU
1. Pretože táto vodovodná batéria odoberá vysoký prúd, skontrolujte, či sú elektromer, istič, poistka a všetky spínače v danom elektrickom obvode dimenzované na menovitý prúd vodovodnej batérie.
1. Uistite sa, že je v zásuvke / napájacom prívode k dispozícii ochranný uzemňovací vodič.
1. Pred použitím skontrolujte, či skutočné sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na vodovodnej batérii. V prípade pochybností sa obráťte na miestneho predajcu.

POPIS ČASTÍ
Hlavné súčasti (pozri vyobrazenia v tlačenom letáku): dýza, hlavné teleso, ovládač, prívodné potrubie vodovodného radu, spojovacia matica, spojovacie skrutky, napájací kábel, umývadlo. Modely určené na montáž pod pracovnú dosku navyše používajú kovovú flexibilnú hadicu, prípojku hadice a flexibilnú hadicu s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom.

INŠTALÁCIA
1. Demontujte pôvodnú vodovodnú batériu. Použite montáž do dosky podľa obrázka 1 alebo bočnú montáž podľa obrázka 2.
1. Namontujte bezpečnostný ventil medzi prívodné potrubie vodovodného radu a vodovodnú batériu a pripojte ho k príslušnému vodovodnému potrubiu.
1. Otočením ovládača spustite prietok vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov. Ak nikde neuniká voda, pokračujte elektrickou inštaláciou.
1. Pripojte vodovodnú batériu k napájaniu a upevnite napájací kábel k stene pomocou káblovej príchytky. Kábel nepoškoďte.
1. Otočte ovládač do oblasti studenej vody: digitálny displej sa zapne, zobrazí teplotu a spustí sa ohrev. Otočte ovládač do oblasti teplej vody: displej stmavne a ohrev sa zastaví.

Inštalácia pod pracovnú dosku (model EHD-1514PP)
1. Položte silikónovú podložku na pracovnú dosku a potom prevlečte prívodnú trubicu, výstupnú trubicu a napájací kábel cez podložku a pracovnú dosku.
1. Prevlečte prívodnú trubicu, výstupnú trubicu a napájací kábel cez upevňovaciu maticu.
1. Nasaďte upevňovaciu maticu a utiahnite ju zo spodnej strany pracovnej dosky.
1. Povoľte dve skrutky na upínacom závaží, nasaďte závažie do správnej polohy na výstupnej trubici a potom obe skrutky na svorke znovu utiahnite.
1. Pripojte prívodnú trubicu k ventilu.

OBSLUHA				                                                    TECHNICKÉ ÚDAJE
	Menovité napätie
	220–240 V

	Menovitá frekvencia
	50 Hz

	Menovitý príkon
	3000–3600 W

	Stupeň krytia
	IPX4

	Tlak vody
	0.04–0.5 MPa


1. Polohy páky / ovládača

	Poloha ovládača
	Výsledok

	Stredná poloha (vypnuté)
	Bez prietoku vody

	Oblasť teplej vody
	Ohriata voda

	Oblasť studenej vody
	Neohriata (studená) voda


Pri modeli EHD-2538 (dve páky) možno každú páku otočiť v rozsahu 90°.
Ovládač možno otočiť v rozsahu 150°: oblasť teplej vody 60°, stredná oblasť bez prietoku vody (vypnuté) 30° a oblasť studenej vody 60°.
2. Zobrazenie teploty
Displej zobrazuje teplotu ohrevu a indikuje prevádzkový stav vodovodnej batérie.
3. Nastavenie úrovne výkonu (modely EHD-1514PP, EHD-1513FP, EHD-1510T)
Dotykom symbolu + alebo – na displeji meníte vykurovací výkon vždy o jednu úroveň. Po každom dotyku displej zobrazí úroveň (P1, P2, P3…) a približne 2 sekundy bliká ako potvrdenie aktuálneho nastavenia.

	Model(y)
	Úrovne výkonu

	EHD-1514PP / EHD-1513FP
	5 úrovní: P1 0.7 kW, P2 1.4 kW, P3 2.1 kW, P4 2.8 kW, P5 3.5 kW

	EHD-1510T
	3 úrovne: P1 1.1 kW, P2 2.3 kW, P3 3.3 kW


ČISTENIE
Pred čistením vždy odpojte napájanie.
1. Dýza: odoberte dýzu a prepláchnite ju silným prúdom vody. Ak nečistoty vo vnútri nemožno vypláchnuť, prečistite otvory ihlou.
1. Vykurovacia trubica: otvorte kryt, trubicu jemne vyčistite zubnou kefkou a potom ju opláchnite vodou.
1. Uistite sa, že je vodovodná batéria namontovaná vodorovne a v rovine, ako je znázornené na obrázkoch.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
	Problém
	Pravdepodobná príčina
	Riešenie

	Netečie teplá voda
	Nie je napájanie alebo je tlak vody príliš nízky
	Skontrolujte napájanie; zaistite vstupný tlak najmenej 0.04 MPa

	Voda nie je dostatočne teplá
	Príliš vysoký prietok alebo nízke napätie
	Znížte prietok na výstupe; skontrolujte napájacie napätie

	Voda je príliš horúca / vyteká veľmi malé množstvo vody
	Upchatý prívod alebo príliš nízky tlak vody
	Odstráňte upchatie; obnovte normálny tlak vody

	Nesprávne zobrazenie teploty
	Príliš nízky tlak vody alebo porucha elektrického obvodu
	Obnovte normálny tlak vody; skontrolujte elektrický obvod alebo sa obráťte na predajcu



