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DOBÍJECÍ USB VENTILÁTOR
Model ELITE YF-0307USB
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Před použitím zkontrolujte, zda spotřebič ani USB kabel nejsou poškozené. V případě poškození se obraťte na autorizovaný servis.
1. VAROVÁNÍ: Používejte pouze certifikované nabíjecí zařízení s výstupním výkonem nižším než 15 W.
1. Do větracích ani výstupních otvorů nevkládejte žádné předměty; mohlo by dojít k poškození výrobku, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
1. Spotřebič nepoužívejte zakrytý, protože by mohlo dojít k přehřátí a poškození motoru. Před sejmutím přední mřížky za účelem čištění vždy zkontrolujte, zda je ventilátor vypnutý. Nenechávejte ventilátor v provozu bez dozoru. Tento spotřebič používejte pouze s dodaným USB kabelem.
1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. Spotřebič nenaklánějte. Vždy jej udržujte ve svislé poloze na rovném a stabilním povrchu, kde jej nelze snadno převrhnout. Při provozu dbejte zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat, opravovat ani upravovat. Pokud opravu provede neoprávněná osoba nebo servis, záruka pozbývá platnosti. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek nebo výparů, jako jsou alkohol, insekticidy, benzín apod. Ventilátor ani USB kabel neponořujte do žádné kapaliny. Neprovádějte opravy sami. Tento spotřebič je vyroben v souladu s příslušnými bezpečnostními a výkonnostními normami; všechny opravy musí provádět kvalifikovaný odborník v oboru elektrotechniky. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypněte.	
					      
POPIS ČÁSTÍ                					TECHNICKÉ ÚDAJE

	Č.
	Díl

	1
	Odnímatelná přední mřížka

	2
	Šipka pro uzamčení

	3
	Indikátory rychlosti

	4
	Tlačítko zapnutí a volby rychlosti

	5
	Nabíjecí port

	6
	Otvor pro montáž na zeď

	7
	Indikátor stavu nabíjení / napájení přes USB


	Model
	ELITE YF-0307USB

	Vstupní napětí
	DC 5V 1A

	Baterie
	3.7V 1200 mAh

	Hmotnost
	350 g (včetně USB kabelu)


Poznámka: Vzhledem k průběžnému zdokonalování výrobku se mohou obrázky a vyobrazení v tomto návodu mírně lišit od zakoupeného výrobku. Všechny obrázky jsou pouze orientační a jednotlivé části nemusí být zobrazeny v měřítku.

OBSLUHA
	Stisknutí tlačítka
	Funkce

	1×
	Zapnutí / nízká rychlost

	2×
	Střední rychlost

	3×
	Vysoká rychlost

	4×
	Vypnutí


Před prvním použitím tohoto spotřebiče si přečtěte všechny DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
Vybalte ventilátor; je připraven k použití. Upozorňujeme, že plastový obal může představovat nebezpečí udušení pro kojence a malé děti.
Ventilátor lze provozovat přímo po připojení ke zdroji napájení USB. Je-li připojen během provozu, baterie se nabíjí pomalu. Chcete-li baterii plně nabít, nejprve ventilátor vypněte a poté jej pomocí dodaného USB kabelu připojte ke zdroji napájení.
Tento výrobek lze používat jako ventilátor s klipem nebo jako nástěnný ventilátor.
Stisknutím tlačítka zapnutí a volby rychlosti (4) ventilátor zapnete a nastavíte rychlost:
NABÍJENÍ VENTILÁTORU
1. Rozviňte nabíjecí USB kabel. Konektor USB-C zapojte do výrobku a druhý konec připojte k vhodnému zdroji napájení.
1. Ventilátor je dobíjecí a jeho úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
Indikátor stavu nabíjení:
	Indikátor
	Význam

	Bliká červeně
	Baterie je téměř vybitá

	Svítí červeně
	Baterie se nabíjí

	Svítí červeně + indikátory rychlosti
	Ventilátor je napájen přímo přes USB (baterie se nabíjí pomalu)

	Svítí zeleně
	Baterie je plně nabitá


Poznámka: Po skončení životnosti výrobek zlikvidujte odpovědným způsobem, protože obsahuje dobíjecí Li-ion baterii.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním ventilátoru jej vždy vypněte a odpojte USB kabel.
1. Přední mřížku lze sejmout otočením proti směru hodinových ručiček: uchopte ji oběma rukama po stranách a otočením proti směru hodinových ručiček ji otevřete; pro opětovné nasazení ji otočte ve směru hodinových ručiček. Při správném nasazení musí být hrot šipky zarovnán s bodovou značkou ve spodní části mřížky.
1. Při čištění ventilátoru jej vždy vypněte a odpojte kabel od zdroje napájení.
1. Lehký prach odstraňte měkkým hadříkem nebo vysavačem s nasazeným prachovým kartáčem.
1. Vnější povrchy občas otřete hadříkem navlhčeným (nikoli mokrým tak, aby z něj kapala voda) v jemném mýdlovém roztoku. Před uvedením ventilátoru do provozu kryt důkladně osušte měkkým suchým hadříkem.
1. Nepoužívejte motorový benzín, technický benzín, ředidlo ani podobná rozpouštědla, protože by mohla ventilátor poškodit.
1. Pokud ventilátor nepoužíváte, skladujte jej na čistém a suchém místě.
VAROVÁNÍ: Ventilátor neponořujte do vody a zabraňte vniknutí vody do jeho krytu, protože by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
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NABÍJATEĽNÝ USB VENTILÁTOR
Model ELITE YF-0307USB
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1. Pred použitím skontrolujte, či spotrebič ani USB kábel nie sú poškodené. V prípade poškodenia sa obráťte na autorizovaný servis.
1. VAROVANIE: Používajte iba certifikované nabíjacie zariadenie s výstupným výkonom nižším ako 15 W.
1. Do vetracích ani výstupných otvorov nevkladajte žiadne predmety; mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
1. Spotrebič nepoužívajte zakrytý, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu a poškodeniu motora. Pred odobratím prednej mriežky na účely čistenia vždy skontrolujte, či je ventilátor vypnutý. Nenechávajte ventilátor v prevádzke bez dozoru. Tento spotrebič používajte iba s dodaným USB káblom. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
1. Spotrebič nenakláňajte. Vždy ho udržiavajte vo zvislej polohe na rovnom a stabilnom povrchu, kde ho nemožno ľahko prevrátiť. Počas prevádzky dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať, opravovať ani upravovať. Ak opravu vykoná neoprávnená osoba alebo servis, záruka stráca platnosť.
1. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých látok alebo výparov, ako sú alkohol, insekticídy, benzín a pod. Ventilátor ani USB kábel neponárajte do žiadnej kvapaliny.
1. Nevykonávajte opravy sami. Tento spotrebič je vyrobený v súlade s príslušnými bezpečnostnými a výkonnostnými normami; všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný odborník v oblasti elektrotechniky. Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho vypnite.
OPIS ČASTÍ 					         TECHNICKÉ ÚDAJE
	Č.
	Diel

	1
	Odnímateľná predná mriežka

	2
	Šípka na uzamknutie

	3
	Indikátory rýchlosti

	4
	Tlačidlo zapnutia a voľby rýchlosti

	5
	Nabíjací port

	6
	Otvor na montáž na stenu

	7
	Indikátor stavu nabíjania / napájania cez USB


	Model
	ELITE YF-0307USB

	Vstupné napätie
	DC 5V 1A

	Batéria
	3.7V 1200 mAh

	Hmotnosť
	350 g (vrátane USB kábla)


Poznámka: Vzhľadom na priebežné zdokonaľovanie výrobku sa môžu obrázky a vyobrazenia v tomto návode mierne líšiť od zakúpeného výrobku. Všetky obrázky sú iba orientačné a jednotlivé časti nemusia byť zobrazené v mierke.
OBSLUHA
	Stlačenie tlačidla
	Funkcia

	1×
	Zapnutie / nízka rýchlosť

	2×
	Stredná rýchlosť

	3×
	Vysoká rýchlosť

	4×
	Vypnutie


Pred prvým použitím tohto spotrebiča si prečítajte všetky DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.
Vybaľte ventilátor; je pripravený na použitie. Upozorňujeme, že plastový obal môže predstavovať nebezpečenstvo udusenia pre dojčatá a malé deti.
Ventilátor možno prevádzkovať priamo po pripojení k zdroju napájania USB. Ak je pripojený počas prevádzky, batéria sa nabíja pomaly. Ak chcete batériu úplne nabiť, najprv ventilátor vypnite a potom ho pomocou dodaného USB kábla pripojte k zdroju napájania.
Tento výrobok možno používať ako ventilátor s klipom alebo ako nástenný ventilátor.
Stlačením tlačidla zapnutia a voľby rýchlosti (4) ventilátor zapnete a nastavíte rýchlosť:
NABÍJANIE VENTILÁTORA
1. Rozviňte nabíjací USB kábel. Konektor USB-C zapojte do výrobku a druhý koniec pripojte k vhodnému zdroju napájania.
1. Ventilátor je nabíjateľný a jeho úplné nabitie trvá približne 2 hodiny.
Indikátor stavu nabíjania:
	Indikátor
	Význam

	Bliká načerveno
	Batéria je takmer vybitá

	Svieti načerveno
	Batéria sa nabíja

	Svieti načerveno + indikátory rýchlosti
	Ventilátor je napájaný priamo cez USB (batéria sa nabíja pomaly)

	Svieti nazeleno
	Batéria je úplne nabitá


Poznámka: Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte zodpovedným spôsobom, pretože obsahuje nabíjateľnú Li-ion batériu.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením ventilátora ho vždy vypnite a odpojte USB kábel.
1. Prednú mriežku možno odobrať otočením proti smeru hodinových ručičiek: uchopte ju oboma rukami po stranách a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju otvorte; pri opätovnom nasadení ju otočte v smere hodinových ručičiek. Pri správnom nasadení musí byť hrot šípky zarovnaný s bodovou značkou v spodnej časti mriežky.
2. Pri čistení ventilátora ho vždy vypnite a odpojte kábel od zdroja napájania.
3. Ľahký prach odstráňte mäkkou handričkou alebo vysávačom s nasadenou prachovou kefou.
4. Vonkajšie povrchy občas utrite handričkou navlhčenou (nie mokrou tak, aby z nej kvapkala voda) v jemnom mydlovom roztoku. Pred uvedením ventilátora do prevádzky kryt dôkladne osušte mäkkou suchou handričkou.
5. Nepoužívajte motorový benzín, technický benzín, riedidlo ani podobné rozpúšťadlá, pretože by mohli ventilátor poškodiť.
6. Ak ventilátor nepoužívate, skladujte ho na čistom a suchom mieste.
VAROVANIE: Ventilátor neponárajte do vody a zabráňte vniknutiu vody do jeho krytu, pretože by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
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